다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(AD2009-178R1) 기술검토 결과 보고

1.  국토교통부 항공기술과-2935(2016.11.08)『감항성개선지시(AD) 발행 알림』

과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발행된 감항성개선지시(AD)의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: MOLIT AD 2009-178R1 (CF-2009-41R1)

나. 발행일자: 2016.11.08

다. 적용기종/해당여부: Bell-206L3 (서울 003) / 해당

라. 주요내용: Tail Boom을 장착하는 상부 좌측 장착 fitting의 균열이 검사 중 발견되어 비행시간 100시간 주기로 검사하여 왔으나 제작사의 기술지시 개정으로 110시간 주기로 검사 하도록 검사주기가 연장 되었음.

마. 검토결과 및 조치: 우리 항공대 보유 Bell-206L3 헬기(서울 003호기)의 Tail Boom Attachement fitting은 비행시간 매 100시간 주기로 검사하여 왔으나 이후 부터는 비행시간 매 110시간 주기로 검사 예정입니다.

붙임  1. 감항성개선지시 1부.

2. AD 기술검토서  1부.

3. 제작국가 발행 AD문서 1부.  끝.

담당자	권순철		2팀장	조광호		소방항공대장	11/15 김용관
협조자
시행	소방항공대-4308	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84 소방항공대	/
전화	02-3706-1935	/전송	02-3706-1939	/	jwgwon@seoul.go.kr	/	대시민공개