이동정비반 점검 소견서(금호6-5호)

○ 부 서 명 :		금호119안전센터		대시민공개			현장대응단-10462
○ 차 량 명 :		구급차(6-5호)		○ 차량번호 :			79가7384
○ 고장발생일시 :		2016. 11. 16.
구 분	고 장 부 분				정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ∨ ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( )				이동정비반이 점검한 바 금호구급차(6-5호)의 하부인터쿨러 부분 엔진오일 누유 발생.
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 ( ∨ )
고장이력	○ 신 발 생 ( ∨ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ) ○ 평상시징후가있었음 ( ∨ )
정비판단	○ 입 고 ( ∨ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	이동정비반이 점검한 바 금호구급차(6-5호)의 하부 인터쿨쪽에서누유가 발생되기에 전문정비업체로부터 점검받아 관련부품을 교환해야 할 것으로 사료됩니다. [이동정비반: 위 김의범, 최강호, 소방장 황수백]
2016. 11. 16.
				담당자				황수백
				3팀차량관리주임				11/16 김의범