문서번호	교량안전과-20873
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장		안전총괄관
최원혁	류봉현	박문희		11/16 이택근
협 조	교량기획팀장		오재영
	교량관리팀장		유제천
	특수교량팀장		이수근
	강남일반교량팀장		정회평
	강북일반교량팀장		손창익
	기술점검팀장		박영권

시민과 함께하는 안전점검(한남대교) 시행계획

2016. 11.

안전총괄본부

교량안전과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

시민과 함께하는 안전점검(한남대교) 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 ’16년 시설물 집중점검 계획에 의거 ’16년 하반기 시민과 함께하는 안전점검(한남대교)을 실시하여 교량유지관리에 만전을 기하고 신뢰받는 시정을 구현하고자 함

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

□ 제원 및 현황

구 분		한남대교(상류교)	한남대교(하류교)
시설물위치		서울특별시 용산구 한남동 ～ 서초구 잠원동
설계하중		DB-24, DL-24(1등급)
제원		- 본교 : 폭25.7m(5~6차로), 연장 919m - B램프 : 폭6.65~7.65m(1차로), 연장 455m - D램프 : 폭7.5m(1차로), 연장183m	- 본교 : 폭22.0~29m(5~6차로), 연장919m - A램프 : 폭6.65~7.65m(1차로), 연장326m - C램프 : 폭6.65m(1차로), 연장160m
구조 형식	상부	- 본교 : SPG - B램프 : STB, SPG - D램프 : STB, RC Slab	- 본교 : STB, SPG - A램프 : STB, SPG - C램프 : STB
	하부	- 본교 : 라멘식(27기), 역T형(2기) - B램프 : T형(12기) - D램프 : T형(7기), 역T형(1기)	- 본교 : 라멘식(17기), 역T형 (2기) - A램프 : T형(12기) - C램프 : T형(3기), 역T형(1기)
교량받침		- 본교 : 납면진받침(272EA) 포트받침(22EA) - B램프 : 포트받침(18EA),탄성받침(23EA) - D램프 : 납면진받침(16EA),탄성받침(10EA)	- 본교 : 포트받침(240EA) - A램프 : 포트받침(10EA),탄성받침(19EA) - C램프 : 포트받침(10EA)
신축이음장치		Finger Joint (본교 11EA, B램프 2EA, D램프 2EA)	Finger Joint (본교 8EA, A램프 2EA, C램프 1EA)
준공년도		최초준공 : 1969년 성능개선 : 2005년	개 통 : 2001년 준 공 : 2005년

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 11. 22.(화) 14:30 ~ 17:30

○ 점검대상 : 한남대교 전 구간

○ 점검 참석자 : 총 36명

- 외부점검자 : 10명

□시민(인근지역주민) : 6명(용산구2, 강남구2, 서초구2)

□한남대교 전담주치의 : 연세대학교 교수 김문겸

□전차 용역업체 : (재)한국재난연구원 이호영 부사장 외 2명

- 내부점검자 : 교량안전과장 외 25명(7팀)

□ 점검 세부계획

○ 세부일정

- 14:30            : 현장 집결 (한남대교 남단 잠원한강공원 주차장)

- 14:30 ～ 14:50 : 외부인사 소개 및 시설물 현황 설명

- 14:50 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

- 17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 해산

○ 주요 점검사항

- 상부 : 교면포장, 신축이음장치, 난간, 부속시설 손상여부 등

- 하부 : 바닥면 하면, 거더, 받침장치, 교각, 교대 손상여부 등

※ 안전모, 안전화, 점검배낭 등 점검장비 팀별 지참

□ 팀별 점검구간

점 검 팀	점 검 구 간
교량기획팀	상류교 A1~P13, B램프 상‧하부(램프 박스 내부 포함)
2. 교량관리팀	상류교 P13~A2, D램프 상‧하부(램프 박스 내부 포함)
3. 특수교량팀	하류교 A1~P9, A램프 상‧하부(본교 박스G5, 램프 박스 내부 포함)
4. 강남일반교량팀	하류교 P1~P15 박스G1,G2 내부
5. 강북일반교량팀	하류교 P1~P15 박스G3,G4 내부
6. 기술점검팀	하류교 P9~A2, C램프 상‧하부(본교 박스G5, 램프 박스 내부 포함)
7. 강구조교량팀	외부전문가 및 시민과 합동으로 주요 부재 점검

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

□ 행정사항

○ 팀별 점검결과는 담당팀장 결재 후 강구조교량팀으로 제출, 강구조

교량팀에서 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

○ 외부점검자 수당 지급(전문가 20만원, 시민 10만원)

붙임  1. 시민 참석자 현황 1부.

2. 팀별 점검구간 및 집결지 1부.

3. 주요 점검사항 및 점검양식 1부.  끝.