문서번호	시설관리과-23540
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
양봉우	11/16 代송종범
협 조

현장실정보고에 따른 노후관정비 계획 보고

관내 지역담당 업무수행중 현장실정보고(COP관 발견)가 제출되어 검토후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 11. 16.

보고자 : 시설 7급 양봉우

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 2차 천호1동 외 17개동 상수도공사

○ 위    치 : 강동구 천호동 331-2호 앞

○ 관련근거 : 이준 016-10(2016.03.04) “현장실정보고서 ”

▣ 위 치 도 (천호동 331-1~331-37)

확인지점

40mm COP 확인

정비대상

천호동 331-1~331-37

D=80mm, L=40m

▣ 보고내용

○ 천호동 331-2번지 급수공사시 기존 골목길 배수관이 COP ϕ40mm로 개량이 필요한 실정임.

▣ 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 COP ϕ40mm관을 정비코자 하며, 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : D=80㎜, L=40m

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.