문서번호	시설관리과-35021
결재일자	2016.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
이훈재	김상웅	이경재		11/17 유경애
협 조	급수운영과장		김수영
	급수설비팀장		代김영환
	기전팀장		김충완
	주무관		한상근
	주무관		이유찬

겨울철 재난 위험·취약시설 안전점검 계획

2016. 11.

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

겨울철 재난 위험·취약시설 안전점검 계획

겨울철 발생하는 대설, 한파, 화재 등에 대비하여 공사장, 시설물의 안전사고를 사전에 예방하기 위해 안전관리계획을 추진하고자 함.

Ⅰ				개 요

□ 관련근거

○ 겨울철 자연재난 사전대비 추진지침 통보(도로관리과-15864, ‘16.10.7.)

○ 겨울철 재난 위험·취약시설 안전점검 제출(시설과-10019, ‘16.11.16.)

□ 기상전망

○ 기온은 평년과 비슷하겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적을 것으로 전망 됨

평균기온 전망	강수량 전망
평년(0.6℃)과 비슷하겠음. 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받아 기온 변화가 크겠음. 찬 대륙고기압 확장 시 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음.	평년(88.5mm)과 비슷하거나 적겠음. 고기압의 영향으로 맑고 건조한 날이 많겠으며, 찬 대륙고기압 확장 시 서해안에는 지형적인 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠음.

□ 전년도 추진실적

○ 시설물(90개소) 및 공사장(19개소) 자체 안전점검 실시

- 지적 및 조치사항 3건(지하철 노출관로 받침목 보강, 관로표시판 설치 등)

○ 화재 취약시설 자체 안전점검 및 교육 실시

○ 개선할 사항 : 전반적으로 안전 및 재난에 대한 관심 부족 및 형식적인                       점검으로 공사 현장에서 직접적인 지도 감독 ․교육 필요

Ⅱ				세부 추진계획

□ 점검기간 : 2016.11.15. ~ 3.15(4개월간)

○ 사전 점검 및 정비

- 시설물(90개소) : ’16. 10. 31.(월) ~ 11. 14.(화)

※ 2016. 11.15. 상수도시설물 점검결과 제출(지적 및 조치사항 2건)

- 공사장(21개소) : ’16. 11. 18.(금) ~ 11. 30.(수)

□ 안전점검 계획(본부 점검)

○ 점검대상 : 시설물(청사 포함), 공사장내 가설건축물, 자재창고, 현장사무실 등

○ 점검주기 : 수시점검

○ 점 검 자 : 본부(시설과) 직원 2명 등

○ 점검내용 : 화재 ․ 위험 부분 안전점검 및 대설, 한파, 화재 등 재난                     관련 준비사항, 안전교육 현황 점검

□ 안전점검 대상

○ 상수도시설물 : 90개소

(2015.12월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
22	2	20	43	18	25	23(0.96)	2(0.64)	-

○ 공사장 : 21개소

(단위 : 개소)

구 분	계	송배수관	배급수관	단 가 계 약
				상수도공사	시설물	누수복구	포장복구
계	21	4	6	6	2	1	2
급수운영과	11	3	3	2	1	-	2
시설관리과	10	1	3	4	1	1	-

□ 안전관리 교육

○ 교육대상 : 직원, 공사감독 및 감리, 현장대리인, 근로자 등

○ 교육일시 : 월 1회 이상(점검과 병행 실시)

○ 교육방법 : 과별(급수운영과, 시설관리과) 직원 대상, 사업별 근로자 대상 실시

※ 겨울철 시민생활안전 급수대책 교육 실시(2016.11.10. 사업소 전직원)

□ 주요 점검사항

< 건설안전>

○ 공사장 겨울철 안전관리 종합대책 수립 이행 및 비상연락 체계 정비

(동절기 강설, 동결, 화재예방, 전기․가스 등 위험물 취급)

○ 주요 구조시설물 시공시 공사품질 확보계획 수립여부(콘크리트 공사의 경우 기온 4°C 이하시 한중콘크리트고 시공, 기온 4~0°C 에서는 보온시공 등)

○ 되메우기용 재료 결빙 덩어리 및 빙설 포함한 재료 사용 금지

○ 공사장 주변 위험건물 및 가시설 등 안전관리 대책(계측관리 등)

○ 노출된 지하매설물 보호조치(가스, 전기, 통신, 하수도 등) 관리상태

○ 교통 안전시설 적정설치 및 교통 소통사항 처리실태

< 폭설,결빙 >

○ 겨울철 강설시 현장 진․출입구 및 주변도로 제설대책계획 수립여부

○ 제설장비(빗자루, 삽, 넉가래, 크레인, 로더 등) 보관 여부

○ 강설 및 결빙대비 제설자재(모래함, 염화칼슘함) 비치

○ 노출 상·하수도 관로, 제수변, 분기개소 보온시설

< 화재예방 >

○ 방화관리 책임자 지정, 인화성 물질 화기로부터 충분하 거리 이격

○ 현장사무실 등 난방기구 및 전열기 승인된 제품 사용

○ 인화성 물질 유류, 페인트 등의 분리 및 구획된 저장소 분리 보관

○ 소화기 비치장소의 적정여부 및 충약 작동여부 점검 등

○ 가스용기의 보관 바닥 흔들림 방지 및 평탄성 유지

○ 용접기 전격방지기 설치 및 용접선 접지 점검, 불량전력선 정비

□ 점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우, 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅲ				행정사항

○ 겨울철 대비 재난 및 안전점검 지적사항에 대한 조치결과는 양식에 의거 해당 담당부서 및 본부 시설안전부 시설과에 제출

○ 지적된 사항에 대한 정비 결과는 담당 공사관리관이 현장 확인

○ 주요 부위 파손 등에 의한 안전점검 필요시 외부전문가 적극 활용

- 외부전문가 안전점검 수당 지급(2016년 엔지니어링 특급기술자 단가 적용)

※ 2016년 엔지니어링 특급기술자 노임단가 적용(264,306원) ⇒ 적용 264,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

○ 안전관리계획 및 사전점검결과를 본부 시설과 제출 : ’16.11.30.(수)

붙임 : 1. 겨울철 상수도공사장 안전점검 결과 보고 양식 1부.

2. 겨울철 공사장 안전점검표 1부.

3. 겨울철 화재예방 안전점검 사항 및 홍보자료 1부.  끝.