염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	박번수	11/18 代김광석

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11.18
보 고 자 : 공업7급 신성균

〇 가 동 일 : 2016. 11. 17(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.42	0.42							5.2	9.1
북악배수지	0.22	0.21
불광계통			0.17	0.17	0.33	0.32	79,945	83,670
백련계통	0.38	0.38	0.15	0.15	0.30	0.30	73,560	76,288
홍은,홍제계통			0.23	0.20	0.29	0.30	15,082	15,586
삼우배수지	0.21	0.23			0.22	0.22	2,678	3,856

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1,813	1,897	72.52	75.88
백련계통	1,472	1,524	58.88	60.96
홍은,홍제계통	462	433	18.48	17.32
삼우배수지
계	3,747	3,854	149.88	154.16	2,608/2,454

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.