문서번호	시설보수과-4479
결재일자	2016.11.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	11/18 이종엽
협 조
	도로보수과장			이상호
	주무관			이기영
	주무관			이경수
	주무관			정용재

2016년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

성동도로사업소

(시설보수과)

2016년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획

2016년 겨울철 대비 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여 안전 취약시기 도로시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

도로사면(비탈면, 옹벽) 안전화를 위한 동절기 안전점검 추진 계획 통보

(도로관리과-17563, 2016. 10. 31)

2016년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획 통보

(도로시설과-13657, 2016. 11. 14)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 강화(소장 구두 지시사항, 2016. 11. 17)

⟹ 도로사면(옹벽)을 포함한 전체시설물에 대하여 외부전문가와 합동점검 실시

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 도로시설물 : 60개소

(단위:개소)

구 분	합 계	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개	옹벽	비고
계	58(2)	23	9			3	12	1(2)
1종	1(2)							1(2)		시설보수과
2종	16	6	2			3	5
법정외	31	17	7				7
옹 벽 (법정외)	10								10	도로보수과

※ 청계천복개구조물(좌,우안):황학교 ~ 고산자교 구간 우리사업소에서 관리(통계상 서부,북부)

추진기간 : 2016. 11. 18 ~ 12. 05

점검반 편성

〇 성동도로사업소 : 3개반 11명

〇 시설물안전자문단 : 11명(주치의 3명 + 시설물안전자문위원 8명)

점검방법

〇 2016년 하반기 정기점검과 도로사면(옹벽) 안전점검 병행하여 시행

〇 전체 시설물에 대하여 시설물안전자문단과 합동 점검 시행

〇 점검조는 시설별 3인(담당 2인 + 시설물안전자문위원 1인)으로 구성하여     합동점검 시행

〇 도로시설물 부재별 점검사항(별첨 4)에 의거 안전점검 시행

주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공 통 사 항	시설물 하부 화재발생요인 방치 여부 고드름 및 결빙우려지역 집중순찰, 포장 사손 등 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 응급복구체계 획립을 위한 비상연락망 정비
도로 시설물	포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변파손, 누락, 막힘) 교량받침 가동상태, 신축이음 전,후 구조물 경계단차 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일 탈락 등 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등
도 로 사 면 (옹벽)	급경사지 정,성토부 인장균열, 침하, 배부름 발생 여부 토사유출, 용출수 및 낙석 발생 여부 옹벽 및 석축의 파손, 손괴, 균열 발생 여부 배수시설(측구, 배수로, 침사지 등) 파손 및 준설(퇴적) 여부 기타 안전사고 위험요인

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외부전문가
					성 명	소요일
1	이경수(정) 임승민(부)	13	1종	청계천복개도로(좌안)	조광현	1일
			2종	군자교, 성동교, 장안교,	홍승근	2일
				장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도,	이호영	2일
				답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
2	최태석(정) 정용재(부)	13	1종	면목천복개도로	안홍준	1일
			2종	제2마장교［마장교(가칭)포함］, 이문고가차도, 옥수터널,	한삼희	2일
				무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교,	우재경	2일
				서울숲다리, 신답고가차도, 청량제1고가
3	정용재(정) 최태석(부)	12	1종	-
			2종	영동대교북단고가차도	송준민	0.5일
			법정외	고산자교, 먹골교, 뚝섬고가차도	송준민	0.5일
				무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청),	양승이	1.5일
				행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 금호고가차도
4	임승민(정) 이경수(부)	12	1종	청계천복개도로(우안)	이종재	1일
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도	김수철	1일
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교,	김영환	2일
				청량제2고가, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

시설보수과 50개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외부전문가
					성 명	소요일
1	이기영 홍수종 하승환 김용면	10	1조	동대문구(1개소), 성동구(3개소) – 이기영, 김용면	양승이	0.5일
			2조	광진구(2개소), 중랑구(4개소) – 홍수종, 하승환

도로보수과 : 10개소

※ 1) 점검기간 중 시설물 담당자가 시설안전자문위원과 일정 조정하여 점검 실시

2) 시설안전자문위원 점검 참여 불가 등 변경사유 발생시 자체적으로 교체 시행

Ⅲ		지적사항 조치

경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시하여 보수 완료

구조물 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련분야 전문가

(시설물안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

Ⅳ		행 정 사 항

안전점검 시행 결과 도로시설과 제출 : 2016. 12. 05일 한

점검수당 지급

〇 안전점검 결과 보고서에 의거 점검수당 지급

※ 수당 : 200,000원/인ㆍ회 × 17일 = 3,400,000원

〇 예산과목

ㆍ 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영,         사무관리비(205-201-01)

첨부 : 1. 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 안전점검 결과(양식1, 집계) 1부.

3. 안전점검 보고서(양식2) 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

5. 시설물 안전자문위원(겨울철대비) 명단 1부.

6. 도로사면(옹벽) 현황 1부.

7. 겨울철대비 도로시설물 안전점검 관련공문 각 1부.  끝.