투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 하천검검계획 시행

1. 치수과-1012(2014.3.13)호와 관련입니다.

2. 2014년 여름철 우기대비 한강공사장, 제방 및 한강시설물(부상시설물,수상시설물)에  대한 일제점검을 실시, 수해 취약요인을 우기전에 제거 및 정비하여 안전한 한강공원을 조성하고자 『2014년도 하천점검계획』를 수립하여 알려드리니

3. 공원별 점검자 및 시설물 소관부서에서는 계획에 따라 일제점검을 시행하여 주시기 바라며, 자체점검 부서에서는 그 결과를 2014.3.31까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 한강시설물(제방 및 접근시설), 한강내공사장, 부상·수상시설물

나. 점검기간 : 2014. 3. 10 ~ 2014. 5. 2(1,2차점검)

다. 점검방법 : 한강시설물 및 공사현황 도보점검

※ 공사장은 시행부서와 합동점검, 부상·수상시설물은 소관부서와 안내센터 합동점검

라. 주요점검사항

1) 제방 및 호안유실, 파손 등 이상유무 확인

2) 접근시설 안전 및 청소상태 확인(나들목, 지하보·차도)

3) 하천내 공사장 재해대비 여부 확인

- 공사장 수방계획 수립여부

- 유수소통 지장물 방치여부(자재적치 등)

- 토사유출 우려 및 방치시설 설치여부

4) 부상시설물 : 매점, 화장실, 수영장시설, 경찰서, 소방서, 작업사무실 등

- 작동매뉴얼 숙지여부 확인

- 부상시 사전조치작업 숙달여부 확인

- 부상시설 정상가동 확인(기둥휨, 부상장치 녹제거 등)

5) 수상시설물 : 유ㆍ도선, 유ㆍ도선장, 공사용선박 등

- 선박의 선체 및 기관의 관리실태

- 선박 안전장비 비치 및 관리실태

- 계류 정박상태 및 관련장비 비치 및 관리실태 등

첨부 : 1. 2014년도 풍수해 취약시설 일제점검 및 정비계획 1부.

2. 부상시설 점검보고서 및 부상시설 현황 1부. 끝.

	치수과장
수신자	운영과장,수상관리과장,환경과장,공원기획과장,생태공원과장,공원사업과장,시설관리과장,기전설비2과장,한강11센터
주무관	방호익		치수과장	03/17 김용제
협조자	★주무관	손창열
시행	치수과-1055	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개