문서번호	시설보수과-9774
결재일자	2016.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
유태용		박병연	11/21 김용제
협 조

용역 최종보고회 개최 결과보고

〔등촌지하차도 외 7개소 정밀점검 외 1건, 총2건〕

2016. 11.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

용역 최종보고회 개최 결과보고

우리과에서  추진중인『등촌지하차도 외 7개소 정밀점검 외 1건, 총2건』에 대한 최종보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		대 상

연번	용 역 명	용역기간	용역금액 (천원)	용 역 사	용역담당자		비고
					직급	성 명
1	작동터널 정밀안전진단 및 목동교(신교) 외 1개소 정밀점검	‘16.4.29~11.24	116,780	㈜한국국토안전연구원	6	유태용	97%
2	등촌지하차도 외 7개소 정밀점검	‘16.5.4~11.29	143,130	(재)한국건설품질연구원	6	유태용	95%

※ 대상시설

1) 정밀안전진단 : 작동터널,  정밀점검 : 목동교(신교), 화곡고가

2) 정밀점검(8개소) : 등촌지하, 국회앞지하, 오금지하, 구로지하, 오목지하, 개봉철도고가(철도),                         행주IC교, 신정교접속교

Ⅱ		최종보고회 개요

보고회 개요

용 역 명	일 시	장 소	참석인원	보고회 사진
작동터널 정밀안전진단 및 목동교(신교) 외 1개소 정밀점검	‘16.11.18. 15:00~16:00	시설보수과 사무실	총 6명 사업소 3명, 용역사 3명
등촌지하차도 외 7개소 정밀점검	‘16.11.17. 10:30~11:30	시설보수과 사무실	총 4명 사업소 2명, 용역사 2명

〇  주요 보고내용

- 외관조사 결과 주요 손상내용 및 손상원인

- 현장조사 및 상태평가 결과

- 중간보고회 시 보완사항 이행 여부

- 기타 용역수행 착안 사항 등

Ⅲ		회의결과 주요내용

작동터널 정밀안전진단 및 목동교(신교) 외 1개소 정밀점검용역

〇 “작동터널” 정밀안전진단 건설기술심의 결과 조치사항 중

- 오해진 위원님 (7)번 터널 사고시 대비하여 대인대피통로 “표시등”을            설치하는 방안을 보고서에 “제안하였음”을 “수록하였음”으로 수정할 것

〇 목동교(신교)의 상태등급이 “C”등급 판정된 주요원인 및 해소방안에 대하여 명기할 것

〇 화곡고가 포장 망상균열, 패임 손상물량이 2014년 정밀점검 대비하여 225.86㎡가 감소(501.61㎡⇒275.75㎡)된 이유에 대하여 조사할 것

- 확인결과 : 2014.11~12 기간중 포장부 526㎡에 대하여 보수공사를                      실시한 바 있음

〇 용역 참여기술자에 대한 참여기간을 용역기간 전체를 표기하지 말고, 실제 과업 참여일수(용역일보와 일치)로 기재할 것.

등촌지하차도 외 7개소 정밀점검용역

〇 등촌지하차도 U-Type 구간 타일부 수평균열 및 포장부 현장확인 필요

〇 행주IC교에 대한 정밀점검결과 상태평가를 통합하도록 제시하기 바람

〇 등촌, 국회앞지하차도에 대하여 2016년 보수공사가 시행되었는 바, 보수내역을 파악하여 수록하시기 바람.

〇 등촌, 국회앞지하차도에 대하여 동절기 고드름발생 제어방안을 검토하여 제시하기 바람

〇 용역 참여기술자에 대한 참여기간을 용역기간 전체를 표기하지 말고, 실제 과업 참여일수(용역일보와 일치)로 기재할 것.

Ⅴ		향후계획

〇  최종보고회 시 제시된 주요사항에 대하여 용역수행시 반영하도록 용역사에        통보조치

〇  2016. 11. 24~29 : 용역 준공.   끝.