“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	서울아산병원
(경유)
제목	대기오염물질 총량관리사업장설치 변경허가 수리 알림

1. 서울의 대기질 개선을 위해 적극 협조해 주시는 귀원에 감사드립니다.

2.「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」제14조 및 같은 법 시행규칙 제9조에 의거 변경허가 신청서를 수리하고 방지시설 미설치 배출시설에 최적방지시설 설치 조건하에 변경허가하니 관련 법규에 따라 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 최적방지시설 종류 및 기준(수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 별표1)

배출시설	최적방지시설
	기준농도(ppm)		종류
	2017년까지	2018년부터
일반보일러			저녹스(NOx) 버너, 선택적 촉매환원장치, 선택적 비촉매 환원장치 등
기체연료 사용시설
(가) 증발량이 시간당 40톤 이상이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 온수보일러 이외의 시설	40(4) 이하	20(4) 이하
(나) 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 이상인 온수보일러	40(4) 이하	30(4) 이하
(다) 증발량이 시간당 40톤 미만이거나 시간당 열량이 24,760천킬로칼로리 미만인 시설	60(4) 이하	40(4) 이하

※ 기준농도는 배출구의 농도를 말함

붙임 : 대기오염물질 총량관리사업장설치 허가증 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김보라			대기개선팀장					서형석					대기관리과장					11/22 이인근
협조자
시행			대기관리과-21980									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층															/
전화		02-2133-3667						/전송			02-768-8857					/	br26@seoul.go.kr												/	부분공개(7)