소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	센터장	결재
박창석	윤완석	03/17 정병철

1. 일반현황

대상명	혜원정사	위 치	상암산로1길23-11 (구.상암동 1690)		전 화	02)373-6566
관계인	승파스님	방 화 관리자	비방화 해당없음	상 주 인 원	1	수 용 인 원	3
주용도	종교시설	취 약 장 소
건 물 구 조	한식 목조 와가 1층 5동 건축면적 : ㎡ (대웅전198㎡,천불전100㎡,칠성각50㎡,독성각30㎡,약사전30)㎡ 연 면 적 : 408 ㎡
특 이 사 항	※ 2014.12말까지 천불전 및 독성각 재건축으로 현재 철거완료된 상태로 공사용 임시천막등 시설물 설치 및 대웅전,칠성각,약사전 이용중

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소화기구(하론1211 3㎏용 7개)비치 되어있음.	-사찰내 소화전 미비
연소확대요인	○목조시설물로서 연소확대요인 있으며, 천불전 및 독성각의 경우 재건축관계로 임시천막 설치됨	-주방용 임시막사 LPG사용
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 주방용 임시막사 LPG 취급	-막사외부에 LPG통사용중
화기취급상황	○ 건물내 화기취급(예불용 촛불) 및 난방용 전열기구 사용	-화기취급시 안전사용토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○6단지입구쪽 차량부서후 약50m 경 사로를 통해진입 및 입구 주정차된 차량들로 부서 및 접근어려움	-특수차량 및 소방차진입 어려움
긴급 통행	○해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조요원 및 구조대원 활용 인명구조 우선실시
비상용승강기 및 피난계획	○1층건물로서 개방된 출입문 이용 피난유도 및 대피
소화용수시설	○인근공설 6515호,6121호 설치되어 있으며 사용가능함
기타 조치사항	○2014.12말까지 천불전 및 독성각 재건축으로 현재 철거완료된 상태로 공사용 임시천막등 시설물 설치

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년   3 월  17일

조사자 소속 : 상암안전센터  계급 : 소방위 성명 : 윤완석  (인)

소방위 성명 : 한우석  (인)

소방장 성명 : 박창석  (인)

소방교 성명 : 김기형  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2