문서번호	급수운영과-5627
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		03/17 장시명
협 조
	주무관		정헌석

2014년 시설물 유지관리사업에 따른

독산배수지외 2개소 밸브실 및 관랑실 정비 계획

2014. 03.

남부수도사업소

(급수운영과)

독산배수지외 2개소 밸브실 및 관랑실 정비 계획

2014년 시설물 유지관리사업 종합 추진계획에 의거 우리사업소 관내 독산 배수지외 2개소 밸브실 및 관랑실내 일부균열 및 벽체 벽화현상이 있어 보수계획을 검토 보고 드림.

관련 근거

본부 시설관리과-502(2014. 1. 23)호 관련 임

현황 및 정비계획

현 황

연번	배수지명	용량(톤)	현 황	정비계획
1	독산 배수지	60,000	밸브실 입구 상부 일부균열 발생(0.1~0.5mm)×1.7m	균열보수 및 미장처리
2	남현 배수지	2,500	밸브실 입구 상부 일부균열 발생(0.1~0.5mm)×1.7m	균열보수 및 미장처리
3	낙성대 배수지	60,000	관랑실 내부 벽체 일부 벽화현상(10~500mm)×2.5m 및 철근노출(20~40mm)×0.5m	녹제거 및 미장처리

처리 의견

위와 같은 실정으로 배수지 밸브실 및 관랑실내 일부균열 및 벽체 벽화현상에 대한 보수정비를 위하여 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가업체  【크로스텍 엔진니어링(주) 대표 조광치】 에게 정비토록 작업 지시코자 합니다.

※ 예산 및 비목

- 소요예산 : 700천원

- 예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)

따로붙임 : 현황 사진 1부.  끝.