문서번호	건축기획과-25424
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이미혜		김유식	11/24 한병용
협조	주무관		류대근
	주무관		박정석

- 2016년도 제22차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제22차 -

서울특별시 전문위원회(경관분야) 심의결과 보고

○ 일    시 : 2016.  11.  16(수), 14:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 5건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (하/상)	심의결과	비 고
1	시민생활사 박물관 리모델링사업	노원구 동일로174길 27	문화 및 집회시설·전시장 (박물관)	1/5	조건부보고완료	경관계획 (보고)
2	낙성대동 국공립 어린이집 신축사업	관악구 봉천동 1617-42	노유자시설	0/4	조건부의결	경관계획 (재심)
3	신월3동 주택가 공동주차장 건설사업	양천구 신월3동 151-5	주차장	0/4	조건부의결	경관계획 (재심)
4	강북구 번1동 주민센터 신축사업	강북구 덕릉로41길 74	공공업무시설	1/5	조건부의결	경관계획 (신규)
5	숭인 제4공영주차장 신축사업	종로구 숭인동 471 외 9필지	주차장	2/1	조건부의결	경관계획 (신규)

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 11. 15(수)
사 업 명	시민생활사 박물관 리모델링사업
신청위치	노원구 동일로174길 27
의결번호	(경관)2016-22-1	심의결과	조건부보고완료
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 정면의 창호를 배면 창호와 유사한 가로 세로 비율을 적용하는 방안을 검토 바람. ○ 전시에 지장을 주지 않는 범위에서 전시공간의 개방성, 채광을 확대하는 방안을 검토 바람.(일부 전시실이라도 반영 검토) ○ 그린월을 일부 파사드에 적용할 수 있는지 재검토하고, 적용할 수 없다면 다른 요소에라도 친환경디자인 적용을 검토 바람. ○ 박물관의 파사드가 다소 경직되어 보이니 개선을 검토 바람. ○ 교육실과 사무실(학예사 근무)을 위치 변경하거나, 수장용 승강기를 BX8~9열 부분으로 위치 변경하여 교육실과 수장고 간 동선을 분리하기 바람. ○ 교육동에 방풍실을 계획(자동문)하기 바람. ○ 1, 2층 전시동의 교육/수장동의 연결 부분(통로)에 방풍실을 계획하기 바람. 끝.

2016. 11. 16.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 11. 16(수)
사 업 명	낙성대동 국공립 어린이집 신축사업
신청위치	관악구 봉천동 1617-42
의결번호	(경관)2016-22-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 승강기를 복도 쪽으로 이동하여 홀에서 탑승하도록 조정하고 샤프트를 뒤로 배치하는 방안을 검토 바람. ○ 창문 프레임은 색채(e.g. 파스텔톤 노랑)를 적용하는 방안을 검토 바람.(권장) ○ 보육실 등에 수납공간 확보를 검토 바람.(권장) 끝.

2016. 11. 16.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 11. 16(수)
사 업 명	신월3동 주택가 공동주차장 건설사업
신청위치	양천구 신월3동 151-5
의결번호	(경관)2016-22-3	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 주변 경관에 순응하도록 외벽 판넬의 색상을 보다 낮은 채도로 적용하기 바람. ○ 입면의 □의 크기를 줄이고 인지성을 높일 수 있는 색채를 적용하기 바람. ○ 입면의 루버 일부에 색채 사용을 검토 바람.(밝은 분위기의 그린색 권장) ○ 건물용 싸인의 위치와 색상을 계획하기 바람. ○ 옥상층의 주차구획 위에 여름철 일사를 막을 수 있는 그늘막 설치를 검토 바람. ○ 비상계단 1층 바닥에 횡단보행로를 표시하기 바람. 끝.

2016. 11. 16.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 11. 16(수)
사 업 명	강북구 번1동 주민센터 신축사업
신청위치	강북구 덕릉로41길 74
의결번호	(경관)2016-22-4	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 입면 색상계획은 다음 사항을 검토 바람. - 안정감을 고려하여 무거운 색은 하부에, 가벼운 색은 상부에 사용 - 출입구의 회색 부분은 밝는 색 사용 - 색채 수를 1개 정도 줄여 통일성 확보 ○ 계단실과 승강기 홀 부분의 폭을 최소 3m 이상으로 계획하기 바람. ○ 2층 동장실은 다른 위치로 이동하고 채광과 통풍이 원활하도록 휴게실로 변경하기 바람. ○ 중복도의 폭은 2.4m~2.7m 정도로 확대하기 바람. 끝.

2016. 11. 16.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 11. 16(수)
사 업 명	숭인 제4공영주차장 신축사업
신청위치	종로구 숭인동 471 외 9필지
의결번호	(경관)2016-22-5	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관계획
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항에 대한 반영여부는 사업기관에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 경관법 제28조에 의한 경관 등 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. □ 배치·규모·형태 입면 계획 ○ 옥상층 난간은 유지관리를 고려하고 디자인을 향상시키는 방안을 검토 바람. ○ 캐노피 색상은 유지관리를 고려하여 화이트 그레이 계열로 검토 바람. ○ 하부 콘크리트 블록의 색채를 저채도 색상으로 조정을 검토 바람. ○ 외벽 상부 벽체의 모서리 부분(북측 백색 부분)은 아래 벽체와 같은 곡선 형태로 조정을 검토 바람.(권장) ○ 옥상 텃밭을 보다 자유로운 형태로 조정하고 산책로 조성을 검토 바람. ○ 옥상녹화 부분의 방수층은 우레탄복합 방근방수(일체형 복합방수)로 검토 바람. ○ 북측 경사지붕의 조경부분은 계단식 목재데크 형태의 휴게공간으로 조성하는 방안을 검토 바람. ○ 장애인의 접근성을 향상시킬 수 있는 방안을 검토 바람. ○ 지하주차장의 막다른 통로에는 회차공간을 확보하기 바람. ○ 램프 회전반경 및 차량 진출입구의 확대를 검토 바람. 끝.

2016. 11. 16.

서울특별시 건축위원회