문서번호	시설보수과-6682
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정재형		윤승범	11/25 代한병연
협조

『중랑천 상류 차집관거 성능개선 공사』 관급자재 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.11

중랑물재생센터

(시설보수과)

『중랑천 상류 차집관거성능개선공사』관급자재 정산 보고

공사현황

❍ 공 사 명 : 중랑천 상류 차집관거 성능개선

❍ 공사기간 : 2015.06.26 ~ 2016.12.25

❍ 도 급 자 : 성일건설(주) 대표 : 황윤성

❍ 공사위치 : 중랑천 상계교~노원교

❍ 공사개요 : 차집관로 부설 D=700~800mm, L=2,204m

보고내용

❍ 현장실정에 따른 관급자재 증・감 사항

- 관부설시 맨홀구간, 흄관소켓부 공제

‣ 레미콘(25-18-80) : 감 19㎥

- 차수옹벽(20m)미설치

‣ 레미콘(25-21-80) : 감 4㎥

- 지장물(열배관 등)로 인하여 노선변경 및 사각맨홀에서 원형맨홀로 변경

‣ 2호(사각1500*1500) : 감 1개

‣ 조립식 pc맨홀 2호(사각연직750H) : 감 1개

‣ Φ1200×H1200×t200mm, 하부구체 :  증 1개

‣ Φ1200×H550×t200mm, 상부구체 :  증 1개

‣ Φ1200×H500×t200mm 연직구체 :  증 11개

- ‘15년 조달계약시 누락분

‣ 조립식 pc맨홀 2호(사각) : 2개 추가구매 필요

‣ 조립식 pc맨홀 2호(연직200H) : 5개 추가구매 필요

‣ 조립식 pc맨홀 2호(상부250S) : 2개 추가구매 필요

조치의견

❍ 현장 실정에 따라 관급자재 수량 변경 및 추가구매하여 관급자재를 정산코자 함.

- 관급자재 수량 변경 및 추가구매 요청 (시설보수과 ⇨ 관리과)

첨부. 관급자재 정산내역서 1부. 끝.