문서번호	생산관리과-16682
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
이규현	한희선	11/25 구자훈

「정수슬러지 친환경 재활용 기술개발 관련」

'17년 사업계획 관계자 회의 결과보고

2016. 11.

상수도사업본부

(생산부)

- 정수슬러지 친환경 재활용 기술개발 관련 -

17년 사업계획 관계자 회의개최 결과보고

정수슬러지 친환경 재활용 기술개발과 관련하여 우리본부와 공동으로   사업에 참여하고 있는 2개업체와 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		사업개요

목    표 : 정수슬러지 친환경 재활용기술 개발을 통한 처리비 절감

사업기간 : ’11. 8. ~ 업체 기술개발 진행에 따라 지속 추진

민간공모를 통하여 정수슬러지 재활용기술 개발 업체 선정

연번	기 업 명	주 소	사업분야
1	㈜청우에코건설	서초구 양재1동 138	투수성 포장재 및 점토벽돌
2	㈜넥스트윜	금천구 가산동 371	조습성 건축마감 및 내장재

Ⅱ		그동안 사업추진내용

기술 개발 참여업체 선정 : ’11.5

실증플랜트 운영 : '11. 12 ~ '13. 3

운영관리 및 최종기술선정 학술용역 시행 (서울연구원) : '12. 5 ~ ’13. 12.31

업체별 시제품에 대한 평가 (한국화학융합시험연구원외) : '12. 11 ~ '13. 3

- 도로포장재, 건축마감타일 (KS기준에 적합하며, 인체 유해성으로부터 안전)

재활용 기술개발 관련 발명 공동특허3건 서울시 직무발명 승계 : ’13. 3.

서울시 보도블럭 엑스포 참가(정수슬러지 50% 포함 투수블록) : ’13년, 14년

정수슬러지 재활용 포장 시범시공: '14.9 ~ ’14. 11

- 정수센터 3개소에 시범시공

구 분	계	강북정수센터	암사정수센터	구의정수센터
시공내용	10,019㎡	투수흙콘크리트690㎡	투수블록 1,530㎡	투수블록 6,729㎡
시공시기	’14.19~14.11	2014. 9	2014. 10	2014. 11
예산절감액	159,563천원	15,118천원	26,445천원	118,000천원

종합 재활용업 허가 획득 및 공장 건설 중 : 15. 6 ~

- 넥스트윅(경기도 여주) :  공장 및 설비 도입을 위한 준비중

- 청우에코건설(용인) : 공장 설립중으로  ’17. 5월 준공예정

※ 2개업체 모두 종합페기물 처리업 및 지자체의 공장등록 허가 등은 득한 상태임

Ⅲ		회의개요 및 결과

일  시 : 2016. 11. 23(수) 10:00~12:00 생산부 회의실

참석자 : 생산관리과장, 담당자, 청우건설 및 넥스트윅 관계자

회의주제

-  '17년 2개 업체 사업계획 발표 및 상수도사업본부 업무 방향 안내

회의결과

-  '17년 정수슬러지폐기물 처리 용역 처리가능 여부

․청우건설 : 약 3만톤 7월부터 처리 예상, 17. 7월부터 공장가동 예상

․넥스트윅 : 공장 및 설비 도입을 위한 은행권 협의 지연으로 ’17년 하반기 예상

-  추진 애로사항

․참여업체가 중소기업으로 흙콘크리트 및 투수블록 등 생산제품은 KS기준 등을 만족하나,   자금 부족 등으로 적극적인 사업 추진에 애로가 있음

․현재 금융권의 사업 자금 대출규제 등의 문제로 사업이(공장 및 설비) 다소 지연되고 있음

Ⅳ		향후계획

정수슬러지 재활용 처리관련 처리단가 협의 : ’16. 7월

-  2개업체와 기존 폐기물 처리 단가보다 절감된 단가로 계약 추진

정수슬러지를 생산재료로 재활용 시작 : ’17. 7월 예상.  끝.