문서번호	시설관리과-33302
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
전동근	고신석	천성훈	11/28 전영석
협 조
	주무관		강동철
	기전팀장		윤덕묵

동작·영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2016. 11. 10.)

2016.  11.

남부수도사업소

(시설관리과)

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 11. 10.)

▢ 전년 대비 일 공급량 비교

구 분	일평균공급량(톤)		전년대비
	`15년 11월	`16년 11월	증감량(톤)	증감율(%)
서울시	3,114,838	3,124,078	9,240	0.30
사 업 소	472,325	475,577	3,252	0.69
동작,영등포구	238,649	239,339	690	0.29

※ 서울시 생산량 누계는 전년대비 92,399톤(0.3) 증가하였으며, 우리 사업소 공급량은 전년대비 32,520톤(0.69%) 증가하였으며, 동작․영등포구 공급량은 전년대비 6,904(0.29%) 증가하였음.

▢ 중블록별 일 공급량 현황(11. 10.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 5개중블록(상도1,3,4,방배2,대방7)은 공급량이 감소하고 있으며, 6개중블록(상도2,방배1,대방1,2,3,8)은 공급량이 증가 하였음.

○ 중블록별 일평균 공급량 비교

○ 공급량 일일( 11. 10.) 분석표(동작, 영등포구)

▢ 동작 영등포구 공급량 분석 및 대책

○ 전년대비 사업소 11월 일평균 공급량은 3,252톤(0.69%)증가하였고, 동작․영등포구 일평균공급량은 690톤(0.29%)증가 하였음.

○ 대방3중블록의 공급량 증가의 원인으로 영등포구 대림동 929-56 재건축아파트(239세대,’16.7 D=150mm×1전) 주계량기 설치 등, 신축건물 완공 및 입주에 따른 공급량 증가로 추정되며, 공급량증가 원인을 최소화 하고자 중블록간 경계밸브 점검, 퇴수밸브 개폐 점검 등 누수탐지를 실시하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 :	**********************

******************** 끝.