투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	서부간선지하도로 대기질 현황 재측정 관련 협조 요청

1. 서부간선지하도로 민간투자사업과 관련입니다.

2. 본 사업은 서부간선도로의 상습 정체를 해소하는 한편, 자동차전용도로로 단절되어있던 안양천 수변공간과 주거지역을 연결함으로써 지역환경을 개선하기 위해 추진된 사업입니다. 지하도로 신설시 기존 서부간선도로 이용차량 약 5만여대가 지하도로를 이용할 것으로 예상되며, 이들 지하도로를 이용하는 차량에서 발생하는 매연은 공기정화시설을 통해 배출됨에 따라 지역 대기환경이 전반적으로 개선될 것으로 예상됩니다.

3. 하지만 최근 환기구 주변 대기질과 관련하여 지역주민들의 우려가 제기됨에 따라 우리시는 지하도로 환기계획 전면 재검토 및 환경영향을 재분석하고 있습니다. 이에 다음와 같이 지하도로 주변 대기질 현황을 재측정하고자 하오니 대기질 측정시, 주민입회자 선정 및 장비설치 등 제반사항에 대하여 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대기질 측정개요 및 협조 요청사항

○ 대기질 재측정 개요

- 목    적 : 지역 대기질 대푯값 재설정

- 일    시 : 2016.12월 중(지점별 3일 연속 측정)

- 장    소 : 총 16개 지점

- 측정기관 : 서울시 보건환경연구원

- 측정장비 : 이동형 대기질 측정차량 등

- 측정내용 : 대기환경기준항목(8가지), 벤젠 등 대기유해물질

○ 협조 요청사항 : 측정시 주민입회자 선정, 장비설치 지원 등

나. 대기질 재측정 대상지

○ 대기질 재측정 대상지 선정기준

-  지하차도 시점부, 종점부, 환기구 1,2 각 1개소

-  시종점부, 환기구 최근접 시설 각 1개소

-  주요 정온시설 각 2개소 ※ 비대위 구성된 곳은 비대위 협의

○ 대기질 재측정 지점 대상지(안)

구분	지하도로 시점부 (영등포구 양평동)		환기구 #1 (구로구 신도림동)		환기구 #2 (구로구 구로1동)		지하도로 종점부 (금천구 가산동)
	지점명	거리 (m)	지점명	거리 (m)	지점명	거리 (m)	지점명	거리 (m)
1	시점부 출입구 (양평로30길14)	-	신도림 공영주차장	-	신구로 유수지	-	종점부 출입구 (서부샛길 314)	-
2	동양엔파트	108	콜카빌	135	구일우성아파트	285	대륭테크노타운 17차	115
3	양평한신휴플러스	188	신도림고등학교	140	한일유앤아이아파트	350	대륭테크노타운 12차	214
4	유성빌라	228	남문장로교회, 삼영연립	350	서울구일초등학교	360	더루벤스밸리	254

※ 환기구 #1 주변 측정지점 : 신도림  주민비대위와 협의한 사항임

※ 환기구 #2 주변 측정지점 : 구로1동 주민비대위와 협의 중

※ 3일간 장비설치가 가능하며 안정적 전력공급이 가능한 장소로 미세조정 가능

붙임 : 지하도로 주변 정온시설 현황 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	영등포구청장(환경과장),영등포구청장(도로과장),구로구청장(도로과장),구로구청장(환경과장),금천구청장(환경과장),금천구청장(도로과장)
주무관	진명국		토목총괄과장	이동훈		토목부장	11/30 김영수
협조자	주무관	오열상
시행	토목부-24624	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-8319	/전송	02-2133-0736	/	civiljmk@seoul.go.kr	/	대시민공개