문서번호	시설보수과-4715
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설보수과장
최태석		정용재	전결 12/05 박춘배
협 조

2016년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

[면목천복개구조물 등 13개 도로시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

2016년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리 사업소 관리 도로시설물에 대한 겨울철 대비 안전사고 예방대책의 일환으로   면목천 복개구조물 등 13개 도로시설물에 대하여 점검한 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

2016년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획통보[도로시설과-13657(2016.11.14.)]

2016년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획[시설보수과-4479(2016.11.18.)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2016.11.18. ~ 12.05.

점검방법 : 3인 1조 안전점검 실시(시설물 담당자 2인+시설물 안전자문위원 1인)

점검대상(총 13개소)                                                    (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	13	5	3	2	2	1
1종	1					1
2종	6	1	1	2	2
법정외	6	4	2

대상시설

- 1종(1개)  : 면목천복개구조물

- 2종(6개)  : 제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1,2지하차도

- 법외(6개) : 신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리교, 신답고가차도, 청량제1고가차도

지적사항 : 14건(정비완료 13건, 미조치 1건)

시설물별 지적사항 : 별첨 안전점검 결과 참조

Ⅳ

지적사항 조치

겨울철 대비 도로시설물 점검결과 상부 누수로 인한 손상으로 판단되는 면목천복개구조물 슬라브 열화 현상은 2017년 상부 포장공사 시 정비 후 보수토록 조치

붙임  결과 집계표 1부. 끝.

2016. 12.

점검자 : 시설물담당자(정)   시설6급 최 태 석 (서명)

시설물담당자(부)   시설6급 정 용 재 (서명)