	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 설치 완료에 따른 자체검수 계획보고

1.관련근거

가. 제이피 PFV-제 2016 – 193(2014.11.21.)호「독산동 군부대부지 특별계획구역 내 도시계획시설사업 관련 소화전 관리전환 요청의건」

나. 재난관리과 – 9021(2016.12.2.)호 「소방용수시설 설치 완료에 따른 검사알림(독산동 군부대부지)」

2.위와 관련 우리119안전센터 소방용수시설 설치 완료에 따른 자체검수 계획을 붙임과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 검사기간 : 2016. 12.05 ~ 12.08(4일간)

나. 검사대상 : 총 21개소(지상식21)

다. 검 사 자 : 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 신설·이설로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

붙임 : 1. 소방용수시설 설치 목록(21개소) 1부.

2. 소화전 위치도 1부.

3. 소방용수시설 검수 결과양식 1부.  끝.

담당자	이후종		3팀장	신정균		119안전센터장	12/05 이문곤
협조자
시행	독산119안전센터-6865	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386 독산119안전센터	/
전화	02-853-0119,869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개