소방활동 자료조사서

문서번호	천호119안전센터-1049

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
홍석태	양동영	03/18 이상열

1. 일반현황

대상명	#####	위 치	천호동 ####번지		전 화	#############
관계인	각 세대주	소방안전 관리자	###	상 주 인 원	15#	수 용 인 원	###
주용도	공동주택	취 약 장 소		특이사항없음
건 물 구 조	양식 R/C조 슬라브가 7/0층 1동 건축면적 : 201.41㎡ 연 면 적 : 1,101.80㎡
특 이 사 항	※아파트 12세대

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화활동설비 등	- 연결송수관설비 적정 관리됨
연소확대요인	○ 연소우려 상황 - 인접건물, 창문등 연소확대요인 - 층별, 용도별등 연소방지방안	- 층별 방화구획 됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물, 폭발물질등 유해물질 ○ 고압, 가연성, 독성가스등 ○ 특수가연물질 및 기타 가연성물 질 등	- 해당없음
화기취급상황	○ 취급장소 ○ 화기종류 ○ 용도	- 난방 및 취사용 LNG사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	- 소방차량 진입가능함 - 특수차 활용가능함
긴급 통행	○ 일반도로외 비상용도로 유무 ○ 빈공터 등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 예상피난범위 ○ 인명구조 및 대피여건 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소	- 지상층 및 옥상 - 유사시 피난계단 등 활용 인명 대피 유도 - 불특정 다수인 출입없음
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치여부, 대수, 승차인원 ○ 피난계획(피난계단 등)	-일반승강기 설치됨 -상용계단 활용 피난 유도
소화용수시설	○ 소방용수시설 종류 및 관리상태	- 지상식 83호,4209(비소 57)호 적정관리됨
기타 조치사항	○ 인근의료시설 현황 - 병원명, 응급실유무, 거리	- 강동성심병원, 응급실유, 2㎞

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년 3월 18일

조사자     소속 : 천호119안전센터  계급 : 지방소방장  성명 : ###

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2