문서번호	급수운영과-24289
보존기간	년
결재일자	2016.12.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	12/06 조상덕
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(12-5)

2016.12.5

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
1	******* ********* ********** *** ****************************	밸브고장	-수압 : kg/㎠ -계량기구경 : 15m/m -건물내용 : 지상4층(401) -급수형태 : 직수 사용 -밸브고장실태 : 세대별 계량기함 밸브 고장 민원 -조치사항 : 앵글밸브 확인한바 이상없음(정상작동)

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	구룡초등학교	-작업현황:퇴수 작업 -작업내용:D80m/m, 탁도저하로 30분 퇴수 작업 후 정상 출수
2	언주로 103 (개포동 655-2)	-작업현황:퇴수 작업 -작업내용:탁도저하로 지상소화전 30분 퇴수 작업
3	언주로 101 (개포동 655-3)	-작업현황:저수조 퇴수 작업 -작업내용:쌍용빌라트 아파트, 저수조 및 옥상 물탱크 퇴수 작업

□ 기타작업현황