문서번호	예방과-38268
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
서무담당	예방팀장	예방과장		소방서장
박동춘	주종옥	박철우		12/06 이영팔
협 조
	대응총괄팀장		고석봉

- 따뜻하고 안전한 겨울나기 - 구룡마을 겨울철 소방안전대책

2016.  12.

강 남 소 방 서

(예방과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 따뜻하고 안전한 겨울나기 -

구룡마을 겨울철 소방안전대책

겨울철 한파로 인한 난방기구 사용과 화기취급 증가로 화재발생 위험이 높은 구룡마을 주민의 따뜻하고 안전한 겨울을 나기 위한 소방안전대책임.

Ⅰ				추진현황

▢ 추진근거

❍ 2016년도 소방재난업무가이드 예방행정편(화재경계지구 안전관리)

❍ 서울시 예방과-11080(2016.5.2.)호 “2016년 중점관리대상 소방안전대책 알림”

❍ 예방과-34648(2016.11.4.)호 “2016년 겨울철 소방안전대책 추진 알림”

▢ 화재경계지구(구룡마을) 현황

❍ 일반현황(면적 58,281㎡, 337동, 998세대, 1,854명 거주)

위 치	강남구 양재대로 478 일대 (개포동 570 일대)
지역특징	1984년경 50여 세대로 가건물 집단촌이었으나, 1988∼90년경 경기도 광명시 철산리, 하안동 등 인근 지역의 철거민과 도시 빈민들이 유입되면서 전국 최대규모 불법 주거밀집지역으로 형성됨.
지역면적	58,281㎡		관계자		자치회장 노충석
건축년도	1980년		화재경계지구 지정		2002.4.24.
건축물개요	가건물, 1/0층( 떡솜, 비닐, 합판, 스치로폼, 아스팔트루핑 등)
전체동수	332동	세대수		995세대	인구수	1,850명

❍ 현황도

❍ 지구별 현황

구분	면적	동수	세대수	인구수	비소함	소화전	비고
합계	58,281	332	998	1,845	10	11
1지구	5,412	28	79	149		3134,3135, 3136
2지구	8,132	53	147	281	1,55	1902,2570,2571,2602,3739,3740
3지구	6,752	33	99	202	56	2608
4지구	8,101	43	146	251	52,57
5지구	5,396	30	102	197	3,51
6지구	13,497	74	201	337
7지구	5,181	48	151	300	8,53,54	3738
8지구	5,810	23	65	128

❍ 소방시설 현황

소화전 11, 비상소화장치 10, 간이연결송수관 2, 소화기보관함 6, 수관    보관함 6, 물탱크 6, 세대내 기초소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치

Ⅱ				예방 대책

구룡마을 현황 관리카드 작성 및 정비

❍ 비치 장소 : 상황실, 지휘차, 각 119안전센터

❍ 내     용

- 구룡마을 지구별 세대수 및 인구현황 현행화

- 세부 소방현황, 주변 도로 및 수리여건 현행화 등

❍ 작성시 유의사항

- 소화전, 비상소화장치 등 소방시설 위치 표시 철저

- 해당 지역 면적, 세대수, 주택호수 등 일반현황 확인 철저

※ 개포안전센터에서는 화재취약 주거시설인 수정·재건·달터마을 관리카드

현행화 및『소방안전지도 프로그램』수시 업데이트

화재취약요인 사전 제거 활동

❍ 추진내용

- 연소확대 방지를 위한 방치 가연물 제거(예방팀, 개포센터)

- 노후 전기·가스시설 안전확보 합동점검(검사지도팀)

- 주택화재 안전봉사단 활동 지속 추진(개포센터)

❍ 활동방법 : 구청, 전기·가스안전공사와 협업 추진

❍ 업무시기

- 연소확대 방지를 위한 방치가연물 등 제거 : 월 1회

- 노후 전기·가스시설 안전확보 합동점검 : 2016. 12월중 실시

화재예방 민·관 거버넌스 강화

❍ 시 기 : 겨울철 기간 중 2회

❍ 방 법 : 주민, 유관기관과 협업 추진

❍ 내 용 : 화재예방 분위기 확산을 위한 민·관 거버넌스 강화

- 관계자 소방안전강화 간담회 운영 등(예방팀)

- 주민자치회 행사 및 반상회 참여(개포센터)

- 찾아가는 소방안전교육 실시(홍보교육팀)

선제적 대응을 위한 화재예방시설 관리

❍ 기 간 : 수시(기동순찰 및 현장적응훈련 등)

❍ 담 당 : 개포119안전센터, 예방팀, 대응총괄팀 등

❍ 방 법 : 설치 상태 및 수량 확인 등

❍ 점검대상

분 야	품 명	수 량	비 고
화재예방시설	소화기보관함	5	- 100cm * 50cm *120cm - 2단, 스테인레스
	수관적재함	6	- 100cm * 50cm *120cm - 2단, 스테인레스
	방수구위치표지판	7	- 측광식, 아크릴판
	타종	10	- 구경 Φ230
	호각	40	- 전문의용소방대 및 지구장 배부
기초소방시설 등	수관	50	- 수관적재함 50본 적재
	소화기(1.5kg)	230	- 소화기보관함(신설) 20개씩 적재 - 소화기보관함(기존) 교체 및 추가적재
	유도표지판	120	- 측광식 아크릴판
소화기구매	소화기(3.3kg)	85	- 구룡마을 주민 배부

Ⅲ				진압대책

『노후 소방시설』등 정비계획

❏ 노후 연결 송수구 교체

❍ 대 상 : 제1송수구(구룡마을 2지구 앞)

❍ 누수 등 노후된 연결송수관 송수구 교체(1개소)

❏ 연결송수관 방수구 LED 태양광 표시등 설치

❍ 대 상 : 7개소

➠ 제1연결송수관(구룡마을 2~6지구) 방수구 3개소

➠ 제2연결송수관(구룡마을 7B~8지구) 방수구 4개소

❍ 개 선

➠ 방수구 위치 표지판 야간 식별 곤란 ⇒ 발광식 표지판 교체

❏ 방수구 길 안내 표지판 설치

❍ 대 상 : 16개소

➠ 제1연결송수관(구룡마을 2~6지구) 방수구 안내판 10개소

➠ 제2연결송수관(구룡마을 7B~8지구) 방수구 안내판 6개소

❍ 개 선

➠ 야간에도 쉽게 찾을 수 있는 고휘도 반사 표지판으로 개선

구룡마을 전문의용소방대 화재예방 순찰

❍ 시행일시 : 2015.04.01.~현재

❍ 순찰대상 : 구룡마을 전역(1~8지구)

❍ 순찰시간 : 20:00~00:00(4시간)

❍ 추진내용 : 구룡마을 화재(2014.11.9.)이후 화재예방 및                             초기대응을 위한 전문의용소방대의 자체 순찰조 편성 운영

Ⅳ				행정 사항

❍ 해당 부서장은 화재가 빈번한 겨울철을 맞이하여 구룡마을 주민들이 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 적극 추진하여 주시고,

❍ 해당 부서에서는 추진 결과를 2017. 2. 10.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.(결과보고 서식 별도 송부).  끝.