문서번호	시설보수과-10249
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
유태용		박병연	12/06 김용제
협조
	주무관		조정갑

겨울철대비 도로시설물 안전점검 및 정비결과 보고

(목동교 외 14개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 및 정비결과 보고

(목동교 외 14개소)

Ⅰ		점검개요

관련문서

○ 2016년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획 : 도로시설과-13657호(‘16.11.14)

○ 겨울철대비 도로시설물 안전점검 시행계획 : 시설보수과-9744호(‘16.11.18)

점검기간 : 2016. 11. 17 ~ 11. 30(기간 중 5일)

점검대상 및 점검자 : 총 15개소

연번	시설물명	종별	점검일	외부전문가		직 원
				소 속	성 명
1	작동터널	1종	‘16.11.21	수성엔지니어링 부사장	강병윤	유태용 조정갑
2	등촌지하차도	2종
3	국회앞지하차도	2종
4	안양교	2종	‘16.11.22	장민이엔씨 부사장	조병준
5	노들길지하차도	법외
6	여의하류2교	법외
7	목동교	2종	‘16.11.24	케이에스엠기술(주) 상무	안홍준
8	화곡고가	법외
9	선유교	법외
10	신월IC	법외	‘16.11.28	장민이엔씨 부사장	조병준
11	개봉철도고가	2종
12	오목지하차도	2종
13	목동교서측 지하차도	법외	‘16.11.29	케이에스엠기술(주) 상무	안홍준
14	오류IC	법외
15	시흥IC	법외

Ⅱ		점검결과 및 조치현황

시설물별 지적건수 및 조치현황

연번	시설물명	지적 건수	조치현황(건)				비고
			계	조치완료	조치중	향후조치
합계			21	13	1	7
1	작동터널	1종	1	1
2	등촌지하차도	2종	2		1	1
3	국회앞지하차도	2종	1	1
4	안양교	2종	1	1
5	노들길지하차도	법외	0
6	여의하류2교	법외	0
7	목동교	2종	2	2
8	화곡고가	법외	2	1		1
9	선유교	법외	1	1
10	신월IC	법외	2			2
11	개봉철도고가	2종	3	2		1
12	오목지하차도	2종	1			1
13	목동교서측 지하차도	법외	2	2
14	오류IC	법외	1	1
15	시흥IC	법외	2	1		1

※ 상태관찰은 조치완료에 포함

시설물별 세부 점검결과 : “별첨” 참조

Ⅲ		조치계획

○ 조치중 : 1건

• 등촌지하차도 - 충격방지시설 파손 : ‘16.12.11한 완료예정

○ 향후조치 : 7건

연번	시설물명	지적내용	조치계획	현황사진
1	개봉철도고가	ㆍA2 신축이음 후타재 일부 균열 파손(0.4×0.6m)	2016년 일상유지보수 활용 긴급보수 시행
2	신월IC	ㆍA1측 교좌장치 전체 부식	단일공사에 포함 정비예정
3	신월IC	ㆍP1～P2(G11) 거더 부식	〃
4	화곡고가	ㆍSTB 단부 부식 및 교량받침 부식 심화(A2) : 신축이음 교체 요망	2017년 보수 (일상유지 활용)
5	등촌지하차도	ㆍ오금교측 방향 포장상태 불량	〃
6	오목지하차도	ㆍ지하차도내 포장상태 불량	〃
7	시흥IC	ㆍ철근노출, 바닥판 단부 (S3-A2-G8~G9)	〃

따로붙임 :  안전점검보고서 5부.  끝.