문서번호	시설보수과-10307
결재일자	2016.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	12/07 김용제
협조

정기점검보고서

(공항입구지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 공항입구지하차도(강서구 공항동 74 ~ 방화동 621)

시설물개요	폭 : 15.6m(편도 2차로) 연장 : 315.0m(옹벽포함)	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1979.08.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2016. 11. 24(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	박스내 (양방향)	지하차도 박스구간 중앙기둥부 안전시설(반사경) 설치 필요	N=35개소		‘16년 일상유지보수로 정비완료
2	전구간 (양방향)	지하차도 배수로 덮개 미설치로 침수피해 우려	L=630m		‘16년 일상유지보수로 정비완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 1개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
BOX구간 (신월방향)	배수로 집수정 이물질 협착 유무 점검			특이사항 없음		1
옹벽구간 (김포방향)	옹벽 벽체 단면보수부 일부 탈락	A=1㎡		직영반 활용 임시조치후 ‘17년 일상유지보수공사로 정비예정		2

※ 붙임 : 현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	배수로 집수정 점검사진	사진2	지하차도 옹벽구간 단면보수부 탈락