문서번호	시설과-1303
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	한성현	03/18 신시섭
협 조

토목시설물 정비계획 보고

(난지연못 수위조절장치 설치 외 3개소)

2014. 3

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

토목시설물 정비계획 보고

(난지연못 수위조절장치 설치 외 3개소)

우리사업소에서 유지관리중인 월드컵공원 내 토목시설물 신규 설치 및 노후시설물에 대한 정비계획 보고임.

Ⅰ	정 비 사 항

연번	위 치	정 비 내 용	비 고
1	난지연못	우기 시 난지연못의 빗물을 담수하여 공원 조경수 관수로 사용하기 위한 차수판 설치	자체순찰
2	오리연못 앞 난지순환길	난지순환길 측면의 U형측구 콘크리트 부식 및 파손으로 측구덮개 침하로 안전사고 우려 정비 필요	자체순찰
3	난지천공원 및 노을공원 진입로 사업소앞 도로	상습적인 불법주차구간으로 차량진입이 어렵고 민원발생이 빈번하여 주차방지 시설 설치 필요	공원운영과-19373호(2013.11.25.)
4	사업소앞 자전거도로	사업소 앞 자전거도로와 차도사이 턱낮춤이 되지않은 구간 자전거 통행 시 안전사고 우려가 있어 투수콘크리트포장 구간 화단 조성	자체순찰

Ⅱ	현장점검 결과

1. 난지연못 수위조절장치 설치

❍ 현    황

- 우기 시 난지연못에 내린 강우를 난지천으로 흘려보내 빗물의 활용이 불가하여 3련BOX교량에 차수판을 설치하여 빗물을 담수 공원 조경용 관수로 활용

❍ 정비계획

- 토목시설물 정비공사(연간단가) : 3,500천원

· 차수판 설치 4.5㎡

2. 오리연못 앞 난지순환길 파손된 U형 측구 정비

❍ 현    황

- 난지순환길 측면 U형 측구 콘크리트 구체 파손으로 차량 및 보행자 통행 시 안전사고 발생 우려로 정비가 시급함.

❍ 정비계획

- 토목시설물 정비공사(연간단가) : 7,200천원

· U형 측구수로관 정비 L=45m

3. 난지천공원 및 노을공원 진입로, 사업소 앞 도로 차선규제봉 설치

❍ 현    황

- 상습적인 불법주차구간으로 차량 진입이 어렵고 차량통행 시 안전사고 발생 우려 및 민원이 빈번히 발생하여 불법주차 방지 시설이 필요함

❍ 정비계획

- 토목시설물 정비공사(연간단가) : 12,000천원

· 차선규제봉 400개 설치

4. 사업소 앞 자전거도로 단절구간 포장 철거 후 화단조성

❍ 현    황

- 사업소앞 자전거도로와 차도사이 띠녹지 미설치 구간 보차도경계석의 턱낮춤이 되어있지않아 자전거 통행자의 안전사고가 우려되므로 정비가 필요함

❍ 정비계획

- 토목시설물 정비공사(연간단가) : 600천원

· 자전거도로 포장(투수콘크리트) 철거 후 띠녹지 조성 A=22㎡

Ⅲ	추 진 계 획

❍ 상기 시설물 정비공사는 『2014년 토목시설물정비공사(연간단가)』 및 도급업체에 작업지시(개략공사비23,300천원)하여 공원내 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.