문서번호	시설관리과-34637
결재일자	2016.12.8.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
전동근	고신석	천성훈	12/08 전영석
협 조
	주무관		강동철
	기전팀장		윤덕묵

동작·영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2016. 12. 03.)

2016.  12.

남부수도사업소

(시설관리과)

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 12. 3.)

▢ 전년 대비 일 공급량 비교

구 분	일평균공급량(톤)		전년대비
	`15년 12월	`16년 12월	증감량(톤)	증감율(%)
서울시	3,062,415	3,142,231	79,816	2.61
사 업 소	473,578	470,209	-3,369	-0.71
동작,영등포구	239,123	234,425	-4,698	-1.96

※ 서울시 생산량 누계는 전년대비 239,449톤(2.61) 증가하였으며, 우리 사업소 공급량은 전년대비 10,106톤(0.71%) 감소하였으며, 동작․영등포구 공급량은 전년대비 14,093(1.96%) 감소하였음.

▢ 중블록별 일 공급량 현황(12. 3.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 6개중블록(상도3,4,방배1,대방1,2,7)은 공급량이 감소하고 있으며, 5개중블록(상도1,2,방배2,대방3,8)은 공급량이 증가 하였음.

○ 중블록별 일평균 공급량 비교

○ 공급량 일일( 12. 3.) 분석표(동작, 영등포구)

▢ 동작 영등포구 공급량 분석 및 대책

○ 전년대비 사업소 12월 일평균 공급량은 3,369톤(0.71%)감소하였고, 동작․영등포구 일평균공급량은 4,698톤(1.96%)감소 하였음.

○ 대방3중블록의 공급량 증가의 원인으로 영등포구 대림동 929-56 재건축아파트(239세대,’16.7 D=150mm×1전) 주계량기 설치 등, 신축건물 완공 및 입주에 따른 공급량 증가로 추정되며, 공급량증가 원인을 최소화 하고자 중블록간 경계밸브 점검, 퇴수밸브 개폐 점검 등 누수탐지를 실시하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 :	**********************

******************** 끝.