문서번호	시설보수과-10329
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
조정갑		박병연	12/08 김용제
협조
	주무관		유태용

겨울철대비 도로시설물 안전점검 및 정비결과 보고

(구로지하차도 외 8개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

강서도로사업소

시설보수과

겨울철대비 도로시설물 안전점검 및 정비결과 보고

(구로지하차도 외 8개소)

Ⅰ		점검개요

관련문서

○ 2016년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획 : 도로시설과-13657호(‘16.11.14)

○ 겨울철대비 도로시설물 안전점검 시행계획 : 시설보수과-9744호(‘16.11.18)

점검기간 : 2016. 11. 17 ~ 12. 2(기간 중 3일)

점검대상 및 점검자 : 총 9개소

연번	시설물명	종별	점검일	외부전문가		직 원
				소 속	성 명
1	구로지하차도	2종	‘16.11.25	테라이엔씨 상무이사	김찬구	조정갑 유태용
2	서울교접속 지하차도	법외
3	성산지하차도	법외
4	염창IC하부복개	법외	‘16.11.30	한국건설품질 연구원 대표	양승이	조정갑 윤동원
5	범박터널	1종
6	역곡천교	법외
7	오금지하차도	2종	‘16.12.2	테라이엔씨 상무이사	김찬구	조정갑 유태용
8	행주IC	법외
9	신정교접속교	법외

Ⅱ		점검결과 및 조치현황

시설물별 지적건수 및 조치현황

연번	시설물명	지적 건수	조치현황(건)			비고
			계	조치완료	향후조치
합계			12	8	4
1	구로지하차도	2종	1	1
2	서울교접속 지하차도	법외	0
3	성산지하차도	법외	1		1
4	염창IC하부복개	법외	2	2
5	범박터널	1종	0
6	역곡천교	법외	1	1
7	오금지하차도	2종	2	2
8	행주IC	법외	3		3
9	신정교접속교	법외	2	2

※ 지속관찰은 조치완료에 포함

시설물별 세부 점검결과 : “별첨” 참조

Ⅲ		조치계획

○ 향후조치 : 4건

연번	시설물명	지적내용	조치계획	현황사진
1	성산지하차도	ㆍ지하차도 입구 옹벽부 콘크리트 박리 박락(0.3*0.7)	2017년 보수 (일상유지 활용)
2	행주IC	ㆍ행주대교 상행 좌측 명판 망실	2017년 정비 (일상유지 활용)
		ㆍ행주대교 상행 좌측 명판 노후 훼손	〃
		ㆍ공항 방향 좌측 난간 지주 파손(6개소)	2017년 보수 (일상유지 활용)

따로붙임 :  안전점검보고서 3부.  끝.