문서번호	한양도성도감-2541
결재일자	2014.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
배재식		문인식	03/19 권기홍
협조
	도성협력팀장		김서란

2014년 해빙기 대비

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 계획

2014.03

한양도성도감

2014 해빙기 대비

한양도성·북한산성·탕춘대성 안전점검 계획

해빙기를 맞이하여 한양도성, 북한산성, 탕춘대성에 대한 안전점검을

통한 문화재 피해 및 안전사고를 사전에 예방코자 함

Ⅰ		추진근거

❍ 문화재보호법 제14조(화재 및 재난방지 등)

❍ 성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침(문화재청 훈령 제228호, ‘11.4.1)

❍ 문화재청 문화재 특별 종합점검(보존정책과-7484, ‘13.12.10)

Ⅱ		점검개요

❍ 점검기간 : 2014.03.20. ~ 04.03(15일간)

❍ 점검대상 : 3개 성곽 23.1km, 성문 13, 장대 1

문화재명	지정번호	연장(km)	기타 시설물
서울 한양도성	사적 제10호	12.8	성문 4 - 창의문, 숙정문, 혜화문, 광희문
북한산성	사적 제162호	5.5	성문 8, 장대 1 - 용암문, 보국문, 청수동암문, 부왕동암문, 가사당암문 - 대동문, 대성문, 대남문 - 동장대
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	4.8	홍지문

❍ 점검방법

- 석재균열, 배부름, 수목생장 피해, 성돌변형, 화재예방 등 육안점검

- 해빙기 대비 성곽 붕괴 위험요소 중점점검

- 3개 점검조 편성

1조(한양도성)	2조(북한산성)	3조(홍지문 및 탕춘대성)
김종범, 박민상	배재식, 이정식	신영문, 이효준 문화재 특별점검과 병행 (전문가 합동점검)

Ⅲ		점검내용 및 조치계획

□ 점검내용

□ 성곽 점검

- 성곽 전체의 현황 및 훼손여부

- 성곽의 배부름 등 안전성

- 성곽에 영향을 줄 수 있는 수목

- 성곽 주변 배수시설과 성벽 배면 배수상태

- 시설물(순성․탐방로 등) 상태

- 안내판, 경고판 등

□ 문루 점검

- 소화기 비치 등 화재예방 상태

- 방범시설 가동여부 등(자치구 점검협조 )

- 기둥, 보 등 주요 부재 훼손 여부 등

□ 조치계획

□ 육안점검후 위험성이 예상되는 부분에 대하여 전문가 자문 실시

□ 자문결과에 따라 계측 또는 긴급보수 등 실시(문화재청 예산요청)

	▷	전문가 자문	▷	정밀계측	▷ 예산요청 (문화재청)	보수 시행
				- 위험구간 전문기관 정밀조사
정기점검		전문가 자문				보수 시행
- 자체 육안점검		- 육안조사 결과 긴급사항 의심구간				- 예산 범위내 연차별 보수시행
				긴급보수
				- 전문가 자문결과 긴급 보수 필요시

Ⅳ		향후계획

❍ 2014.04.03.  점검완료

❍ 2014.04.08.  점검결과 보고

따로붙임  1. 점검결과 보고서식 1부.

2. 정기점검표 1부.  끝.