정기점검 보고서

결재	★주무관	주무관	시설보수과장
	최태석	정용재	전결 12/13 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 면목천복개. 신답고가차도에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2016년 12월 13일(화요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	면목천복개	시설물 개 요	폭: 15.5~25.0m 연장: 1,900m	법정구분	1종	준공 년도	1991. 01.01
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		정용재

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함

현장점검사진

복개구조물 전경	복개구조물 하부 전경	종점부 중앙분리난간 정비현황

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	신답고가차도	시설물 개 요	폭: 15.0m 연장 20m	법정구분	법정외	준공 년도	1978. 04.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		정용재

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함

현장점검사진

고가 전경	고가 상부 전경	고가 하부 전경

끝.