정기점검 보고서

(시설물명 : 도림고가)

문서번호	시설보수과-5427
보존기간	년
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정규용		이용재	12/13 이덕기
협조
	주무관		조호영

시설물명		도림고가		시설물 개요	구교 : B=13.8m L=326m 신교 : B=8.0m L=136.6m							법정구분 2 종		준공 연도		구교: ‘74.9.30 신교: ‘83.5.30
관리책임자		소속: 남부도로사업소 시설보수과							직급				지방시설주사				정규용
점검자		소속: 남부도로사업소 시설보수과							주점검자				지방시설주사				정규용
									합동점검자				지방시설서기보				조호영
□ 점검일시 : 2016.12.01일 (목) □ 점검구간 : 전체 □ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분점검 결과
이전점검 및 진단관련 사항															조치후 이상 발생여부				사진번호
연번	위 치		손상내용			손상규모		손상 등급		조치내용
1	P16		교각 균열,박락							정비완료					16년사업				#1
2	P9		점검통로출입문파손							정비완료					일상유지				#2
□ 새로운 이상발생 현황
연번	위 치		손상내용				손상규모	손상 등급			조치계획				전 문 가 자문여부			사진 번호
1	U턴		높이제한방지시설설치 민원발생				하면긁힘				정비완료				16년사업			#3
2	A1옹벽		방호벽파손				교통사고				정비완료				원인자			#4

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 위치도

도림고가

□ 현황사진

상부 전경	보도캐노피 전경
하부 전경	보도내부 전경

□ 지적사진

#1 P16 교각 균열,박락(16년사업)	정비완료(16년사업)
#2 P9출입문볼트파손	정비완료(일상유지)
#3 U턴부 높이제한 방지시설설치(하면긁힘)	정비완료(16년사업)
#4 A1측 옹벽 방호벽 파손(교통사고)	정비완료(원인자복구)