『민원상담 답변서』

문서번호	결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
행정지원과-33797		유정미	박번수	전결 12/12 代김광석

접수내역

접수번호

접수일자

신 청 인

*****

연 락 처

비공개

제    목

홈페이지 질문과 답변(상수도 음용 기준 관련)

답     변     내     용

▣ 질문내용

1) 석회의 포함수준이 음용기준에 적용되는지? 적용될 경우 최대기준과 공급기준(서대문구)

2) 석회를 포함하고 있는 물을 장기적으로 섭취하면 체내에 결석 등이 유발될 수 있다고 알고 있는데, 현재 상수도에서는 이를 어떻게 관리하고 있는지?

▣ 답변내용

* *************

*************************************

시민고객*****************

그릇이나 냄비에 남아있는 백색 성분은 물을 증발시켰을 때 잔류하는 물질로서 칼슘, 마그네슘, 나트륨 등이 주성분으로서 증발잔류물이라고 합니다. 석회와 관련된 주된 수질검사 항목은 경도로써  관련규정은 아래와 같습니다.

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한규칙 별표1) 먹는물의 수질기준(제2조관련)

5. 심미적 영향물질에 관한 기준

가. 경도(硬度)는 1,000㎎/L(수돗물의 경우 300㎎/L, 먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우    1,200㎎/L)를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물 및 염지하수의 경우에는 적용하지 아니한다.

차. 증발잔류물은 수돗물의 경우에는 500㎎/L, 먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에는     미네랄 등 무해성분을 제외한 증발잔류물이 500㎎/L를 넘지 아니할 것

고객님께서 거주하시는 곳의 경도가 약 80mg/L, 증발잔류물 약120mg/L정도로 수질기준이내에서 안전하게 관리하고 있습니다. 또한 매월 수질검사 결과는 http://arisu.seoul.go.kr/c2/sub6_1.jsp에서 확인하실 수 있습니다

경도는 인체의 건강에는 크게 해를 주지는 않으나 물맛에 관계하며, 경도가 높은 경우 산뜻하지 않은 진한 맛을 나타내고, 낮은 경우에는 담백하고 김빠진 맛을 나타냅니다.

또한 정수처리과정에서 pH와 알칼리도를 적정하게 조정하여 경도를 관리하고 있습니다.

더 자세한 사항은 서부수도사업소 행정지원과 유정미(T.3146-3557)나 먹는물 전문연구기관인 서울물연구원[먹는물분석과 송만식(T.3146-1754)연구사]에게 문의하시면 상세히 안내받으실 수 있습니다.**************************************************

부분공개(6)