문서번호	기전과-10189
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이명호		신대중	12/14 박심근
협조

『2016년 교통안전표지 유지보수공사(연)』

제9차 작업지시 검토 보고

2016. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

『2016년 교통안전표지 유지보수공사(연)』

제9차 작업지시 검토 보고

교통안전시설물(표지) 노후로 인한 정비에 대하여 아래와 같이 작업지시하여 시설물 유지 관리에 철저를 기하고자 합니다.

□ 유지보수 작업지시

연번	위치	작업지시 내역	문서번호	비고
1	광진구 아차산로 36길 13(자양동 791)	중형2 311(유턴)(원형 900) 1매 교체, 중형2 402(전방30m)(사각 900x300) 1매 (고소용) 교체	민원
2	광진구 아차산로 607 (광장동 329-1)건너편	규격 313(우측면통행) 1매 철거, 308(직진및우회전) (원형 600) 1매 신설, 장애물표적표지 1매 교체 철주(2매용) 1개 교체	민원
3	동대문구 사가정로111-1 (전농동 295-74)	규격 224(50)(최고속도제한)(50km) → 224(60)(최고속도제한)(60km)(고소용) 문안수정	민원
4	동대문구 왕산로 19 (신설동76-10)	규격 T형부착대(1매용) 1개 교체 및 이설	민원
5	동대문구 왕산로286 (전농동 601-4)	중형1 철주(1매용) 1개 교체	민원
6	동대문구 전농로12 (답십리동488-327)	중형2 214 (좌회전금지)(원형 900) (고소용) 1매 교체	민원
7	동대문구 한천로 169 (답십리동1-427)	중형2 329(비보호좌회전) (사각 910x1170) (고소용) 1매 철거	민원
8	동대문구 한천로300 (휘경동366) 동일스위트리버아파트 105동 앞	중형2 407(좌회전감응) (사각 900x300) (고소용) 1매 신설	민원
9	동대문구 한천로300 (휘경동366) 동일스위트리버아파트 108동 앞	- 규격 [해제 427(224(50)) (사각 630x630) 1매, T형부착대 (1매용) 1개] 이설	민원
10	동대문구 한천로425 (이문동108-20)	- 중형1 224(60) (최고속도제한 60km) (원형 780) (고소용) 1매 철거 - 중형1 224(50) (최고속도제한 50km) (원형 780) (고소용) 1매 신설	민원
11	성동구 금호로15 (금호동4가340) 건너 지하차도	- 규격 140(위험) (삼각 900) 1매 교체, 철주(2매용) 1개 교체	민원
12	성동구 금호로20 (금호동4가 56) 금호빗물펌프장 건너편	- 중형2 412(끼어들기 금지) (사각 900x450) (고소용) 1매 신설	민원
13	성동구 독서당로267-6(금호동4가1044)건너 대우아파트 상가 부동산타워	- 중형1 224(60) (최고속도제한 60km) (고소용) (원형 780) 1매 철거, 중형1 224(50) (최고속도제한 50km) (고소용) (원형 780) 1매 신설	민원
14	성동구 사근동길74 (사근동198-5) 건너편	- 중형2 407(좌회전감응) (사각 900x300) (고소용) 1매 신설	민원
15	중랑구 신내역로1길 22 (신내동118-19)	- 규격 철주(2매용) 1개 교체	민원
16	중랑구 중랑천로188 (중화동330-81) 교각	- 중형1 221(2.5m) (원형 780) (고소용) 1매 교체	민원
17	성동구 시설관리공단 남단 교차로	- 중형 철주 1개 교체	민원
18	광진구 광장동 189-4 강변북로 진입램프	- 규격322(횡단보도)(오각600x720)1매이설, - 지주(1매용)1개철거 - 규격312(양측방통행)1매철거 - 313(우측면통행)1매신설	민원
19	광진구 아차산로 244 (자양동 1-1) 건대입구역 5번 출구 앞	- 어린이보호통합 315(진행방향별 통행구분)<사각 1700x1000>(고소용) 1매 신설	민원
20	동대문구 천호대로241 (답십리동 999)	- 어린이보호통합315(진행방향별통행구분) <사각1700x1000>(고소용) 1매철거 - 어린이보호통합315(진행방향별통행구분) <사각1700x1000>(고소용) 1매신설	민원
21	동대문구 청계천로 가로등 계량공사	- 규격 T형부착대(1매용) 7개 교체 - 규격 T형부착대(2매용) 4개 교체 - 규격 T형부착대(3매용) 7개 교체 - T형부착대(어린이) 1개 교체	민원

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비(401-10)

○ 사업비 : 57,480,000원(도급비)

○ 1차 작업지시 : 12,135,000원    ○ 2차 작업지시 :  9,035,000원

○ 3차 작업지시 : 16,700,000원    ○ 4차 작업지시 :  5,101,000원(증액예정)

○ 5차 작업지시 :  2,300,000원(증액예정)

○ 6차 작업지시 :  1,654,000원(증액예정)

- 예산과목 : 교통사망사고 줄이기 사업

(도급비 : 420,000원,   관급비 : 929,700원,  총액 : 1,349,700원)

- 예산과목 : 자전거도로 유지보수 : 910,000원

(도급비 : 910,000원, 관급비 : 2,100,000원, 총액 : 3,010,000원)

- 예산과목 : 도로교통 소통 개선 : 324,000원

(도급비 : 324,000원,  관급비 : 875,000원,   총액 : 1,199,000원)

○ 7차 작업지시 :  2,889,000원

○ 8차 작업지시 :  11,586,000원

○ 9차 작업지시 :  6,512,000원

○ 예상 총사업비(1,2,3,7,8,9차분) : 58,857,000원

□ 보고내용

○ 상기와 같은 사유로 2016년 교통안전표지 유지보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자합니다.

첨     부 : 1. 9차작업지시 목록 1부

2. 물량표(9차) 1부

3. 작업지시 내역서(9차) 1부

4. 공사도면(별도송부). 끝.