투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	서부간선지하도로 주변 대기질 현황 재측정 협의

1. 신도림환기구비대위-10호(2016.11.23.), 14호(2016.12.12.)와 관련입니다.

2. 서부간선지하도로 환기구 주변 대기질과 관련하여 지역주민들의 우려가 제기됨에 따라 우리시는 지하도로 환기계획을 전면 재검토하고 환경영향을 재분석할 계획입니다. 이는 기존 환경영향평가 보고서 상의 대기질 현황이 지역특성을 반영하고 있지 않으므로 재측정이 필요하다는 주민의견을 수용한 것으로서, 대기질 현황 측정 위치 및 측정방법 등‘신도림환기구 주민비상대책위원회’와 그간 협의한 내용을 바탕으로 서부간선지하도로 주변 대기질 현황을 아래와 같이 재측정하고자 합니다.

3. 현재 ‘구로1동환기구 주민비상대책위원회’에서는 환기구 설치 반대를 이유로 대기질 현황 재측정 협의를 거부하고 있으나, 구로구 주민의견을 포함한 효율적인 환기방식을 다각적으로 검토중에 있음을 알려드립니다. 따라서 환기방식 대안별 영향분석 등 주민요구에 따른 대안검토 절차임을 감안하시어 대기질 현황 재측정에 적극적인 협조를 부탁 드립니다.

가. 대기질 측정개요 및 협조 요청사항

○ 대기질 재측정 개요

- 목    적 : 지역 대기질 대표값 재설정

- 일    시 : 12월 중(계절적 변화 고려하여 추후 1회 추가실시)

※ 측정기관과 협의하여 일정 확정후, 재공지 예정

- 장    소 : 총 16개 지점

- 측정기관 : 서울시 보건환경연구원

- 측정장비 : 이동형 대기질 측정차량 등

- 측정내용 : 대기환경기준항목(8가지), 벤젠 등 대기유해물질

○ 협조 요청사항 : 측정지점 협의, 측정시 주민입회자 선정 등

※ 환기구 #1 주변 측정지점 : 신도림 주민비대위와 협의한 사항임

※ 환기구 #2 주변 측정지점 : 구로1동 주민비대위와 협의 필요

나. 대기질 재측정 대상지

구분	지하도로 시점부 (영등포구 양평동)		환기구 #1 (구로구 신도림동)		환기구 #2 (구로구 구로1동)		지하도로 종점부 (금천구 가산동)
	지점명	거리 (m)	지점명	거리 (m)	지점명	거리 (m)	지점명	거리 (m)
1	시점부 출입구 (양평로30길14)	-	신도림 공영주차장	-	신구로 유수지	-	종점부 출입구 (서부샛길 314)	-
2	동양엔파트	108	콜카빌	135	구일우성아파트	285	대륭테크노타운 17차	115
3	양평한신휴플러스	188	신도림고등학교	140	한일유앤아이아파트	350	대륭테크노타운 12차	214
4	유성빌라	228	남문장로교회, 삼영연립	350	서울구일초등학교	360	더루벤스밸리	254

※ 3일간 장비설치가 가능하며 안정적 전력공급이 가능한 장소로 미세조정 가능

붙임 : 1. 신도림환기구 비대위 공문 각 1부.

2. 대기질 재측정 관련 신도림 비대위 협의내용 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	신도림환기구 주민비상대책위원회,구로1동환기구 주민비상대책위원회
주무관	진명국		토목총괄과장	이동훈		토목부장	12/14 김영수
협조자	민자사업팀장	정회원
시행	토목부-25887	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-8319	/전송	02-2133-0736	/	civiljmk@seoul.go.kr	/	대시민공개