문서번호	급수운영과-28029
결재일자	2016.12.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	★북부수도사업소장
남상욱	이승완	代이승완	12/15 박철규
협 조
	배수과장		유승효
	시설관리과장		정윤홍
	시설관리과장		장종욱
	기전팀장		노성제
	주무관		박순덕
	주무관		최용진

「상계4재정비촉진구역 상계가압장 재건설」

TF팀 구성·운영계획

2016. 12.

북부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「상계4재정비촉진구역 상계가압장 재건설」

TF팀 구성·운영계획

상계4재정비촉진구역내 상계가압장 재건설 계획, 설계, 공사, 시공감독 및 기존 가압장 철거 등 부서간 사전협의와 의견수렴, 소통, 참여 의무화 등을 위해 TF팀을 구성·운영코자 함.

Ⅰ. 추진배경

○ 노원구 *********** 소재 상계가압장은 상계4재정비촉진구역내 위치하고 있어 주택재개발정비사업추진에 지장을 초래함에 따라 기존 가압장을 폐쇄하되 사업시행자 부담으로

*********** 인근에 동일 또는 그 이상의 가압장을 재

건설 후 북부수도사업소에 기부채납토록 협의됨.

Ⅱ. 가압장 현황

○ 일반현황

소 재 지		노원구 상계3동 ********
연 면 적		235㎡		층 수			지상 1층				재 질		철 근 콘크리트
설치 일자		1983년 3월			시공자				명도개발		전 화
표 고(m)		가압장	41 m							급수 지역		최고	128m
												최저	45m
급수현황	급수지역	구	노원구								관 사		22㎡
		동	상계3,4동								대 지
		전수	5,260								지 목			수도용지
	수 전 수
		세대	7,890								면 적			496㎡
	급수세대
	급수인구	명	19,954								소유자			서울시
	급수시간	시간	24								수 계
		㎥/일	6,607								강북 공릉배수지
	급 수 량

○ 시설현황

- 인입관 : ∅600mm× 1열 → ① ∅250mm, ② ∅200mm×2열

- 토출관 : ∅600mm× 1열 → ① ∅200mm, ② ∅150mm×2열

- 모타현황

모 타	마 력 (HP)	전 압 (v)	전 류 (A)	회전수 (RPM)	제작회사	제작 일자
1호기	150	3300	24	1750	*****	2013.7
2호기	75	3300	14.1	1780	*****	2013.7
3호기	150	3300	24	1750	*****	2013.7

- 펌프현황

펌 프	형 식	구 경 (mm)	단 수	양 정 (m)	토출량 (㎥/min)	제 작 회 사	제 작 일 자	일가동 시 간
1호기	양흡입	200/150	1	64	6.8	*****	’08.11	24
2호기	편흡입	150/125	1	62	3.4	*****	’07.11	24
3호기	양흡입	200/150	1	64	6.8	*****	’08.11	24

Ⅲ. TF팀 운영 계획

□ TF팀 구성

○ 주관부서 : 북부수도사업소 급수운영과

○ 추진분야 : 상계가압장 재건설 계획, 설계, 공사, 시공감독 및 기존 가압장 철거 등 분야

○ 운영기간 : ′16.12 ~ ′17.12(상계가압장 재건설 준공시까지)

○ 총  인원 : 급수운영과장 등 14명

					TF팀 총괄 : ******
총괄분야 (계획)		2명		설계,시공분야 (관로,건축)		4명		설계,시공분야 (기계,전기,수질)		3명		기타 운영분야		5명
◦ 총괄 ******** **********				◦ 북부수도사업소 급수운영과 ********* ********** ********** *************				◦ 북부수도사업소 시설관리과 ********* ********** 행정지원과 *********				◦ 본부 배수과 ********* ********** ********** ◦ 본부 시설관리과 ********* **********

□ TF팀 분야별 업무

○ 총괄분야(북부수도사업소 급수운영과)

- 상계가압장 재건설 총괄 계획수립

- 자문회의 및 TF회의 개최 등

○ 상수도관로, 건축설비 설계·시공분야(북부수도사업소 급수운영과)

- 신설 상수도관에 대한 급수사용량에 따른 적정 관경 검토

- 가압장 건축설비 설계 및 시공분야 적정 검토

○ 기계설비, 전기설비, 설계·시공분야(북부수도사업소 시설관리과, 행정지원과)

- 가압장 기계, 전기설비 설계, 수질자동감시시스템 및 시공분야 유지관리에 필요한 사항 검토 반영

○ 기타 운영분야(본부 배수과, 시설관리과)

- 돌발사고에 대비한 단수없는 안정적인 급수체계구축을 위한 사업추진 타당성평가 등에 대한 검토 및 추진

Ⅳ. 행정사항

○ TF팀원은 계획, 설계 및 시공 관련 TF팀 회의에 참석하여

○ 타당성 검토 및 유지관리, 운영분야에 대해 협의 및 소통 등 의견을 수렴하고 분야별 관련사항을 반영 검토 확인.

붙임 : 상계가압장 위치도 및 급수구역도.  끝.