문서번호	공간정보과-9503
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	12/16 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

최종보고회 개최 결과보고

2016. 12.

상수도사업본부

공간정보과

2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 최종보고회 개최 결과보고

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」최종보고회 개최결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 일  시

- 2016. 12. 15.(목) 14:00~15:30

□ 장  소

- 상수도사업본부 4층 회의실

□ 참 석 자 : 총 16명

－ 본  부(7명) : 시설안전부장, 공간정보과장, 시설관리과장, 사업담당자 등

－ 사업소(2명) : 강서·강동수도사업소 급수운영과 팀장

－ 수행사(9명) : ㈜신한항업 배상태 대표이사, 제일항업㈜ 이경호 대표이사,

공간정보기술㈜ 윤철수 상무, 사업책임자 등

□ 진행순서

－ 14:00 ~ 14:10 : 시설안전부장 인사말씀

－ 14:10 ~ 14:30 : 수행사 최종 결과보고(서북)

－ 14:30 ~ 15:30 : 질의응답 및 토론

□ 주요내용

－ 2016년 정확도 개선사업 최종결과보고  [수행사 발표]

내용 : 신규관·기존관 DB 구축현황, 탐사율, 불탐원인, 누수대응 등

－ 2016년 정확도 개선사업 질의응답·토론   [본부, 사업소 → 수행사]

내용 : 탐사율 향상 및 불탐해소 방안, 성과심사결과, 탐사 신기술 등

Ⅱ		주요의견

－ 시설안전부장, 공간정보과장

안전사고 없이 사업을 수행해 주어 수행사 및 현장작업자들께 감사드림

신한항업에서 GPR탐사를 시범도입한 것처럼 불탐 해소 및 오탐 방지를 위해 탐사 신기술 도입·발굴에 대한 적극적인 노력과 관심이 필요함

시설물 속성정보 조사결과는 시설관리과와 협업 및 검토하여 완료할 것

현지심사결과 및 탐사율이 낮은 구간에 대해서 준공 전까지 보완할 것

－ 시설관리과장

정확한 위치정보 획득을 위해 가장 중요한 신규관 공사 입회에 끝까지 성실히 임해줄 것.

수년간 동일한 불탐원인이 반복되는데 원인을 근본적으로 해소할 수 없었는지?

－ 이태형 주무관(代누수방지과장)

누수대응 Band 구성원을 사업소 누수담당 등을 더 포함하면 누수상황전파가 더욱 효과적일 것.

누수대응 시 현장 위험요소가 많으니 안전에 유의할 것.

－ 김용호 주무관(代강서수도사업소 급수운영과장)

탐사율 및 성과 심사결과 낮은 구간에 대해 정확도 보완이 필요함.

도로 및 인도에 탐사지점 마킹 시 미관을 훼손하고 있어 민원이 많이 발생하고 있음. 향후 원상복구될 수 있는 표시물로 작업해줄 것.

－ 한호진 주무관(代강동수도사업소 급수운영과장)

불탐 해소 및 오탐 방지에 대한 향후 근본적인 대책이 필요함

－ 수행사

복잡한 지하공간 내에서 보이지 않는 상수도관의 위치를 최선의 방법으로 합리적 위치정보를 취득하려 노력하고 있지만 불탐과 오탐이 현실적으로 발생되고 있음. 수행사 간 교차점검, 불탐 재탐사 등 많은 노력을 기울이고 있으며, 앞으로 탐사 신기술을 적극적으로 도입 및 발굴하겠음.

시설물 속성정보 조사결과는 공간정보과 및 시설관리과의 최종확인을 통해 완료하겠음.

현지 심사결과 및 탐사율이 낮은 구간에 대해서 준공 전까지 보완 및 재점검하겠음.

차년도 사업계약까지 신규관 공사 입회에 누락이 없도록 성실히 대응하겠음.

차후 수행하는 탐사 시 도로 및 인도 등의 미관이 훼손되지 않도록 주의를 기울이겠음.

Ⅲ		향후계획

□ 정확도 보완구간 재탐사·확인    : 2016. 12. 21.까지

□ 시설물 속성정보 조사결과 확인 : 2016. 12. 23.까지

□ 사업 준공                      : 2016. 12. 27.(예정).  끝.