문서번호	예방과-22839
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	예방팀장	예방과장		소방서장
남태화	홍성원	김주호		12/16 권혁민
협 조

- 시민안전 최우선의 청렴․친절한 소방안전 강화 서비스 -

대단지아파트 신축건축물 현장확인 계획(특수시책)

2016. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 시민안전 최우선의 청렴․친절한 소방안전 강화 서비스 -

대단지아파트 신축건축물 현장확인 계획

대형 신축 건축물의 입주전 소방시설, 피난·방화시설 및 현장활동 여건 확인 등 대시민 안전관리 강화로 국민행복 안전정책에 기여코자 함

Ⅰ		관련 근거

○ 「소방시설법」제4조(소방특별조사) 및 「소방시설공사업법」 제14조(완공검사)

○ 관 서장지시(2016.12.19.)‘대형 신축 건축물 시민 입주 전 소방안전 서비스 강화’

○ 2016년 「청렴시책」 및 「겨울철 소방안전대책」

Ⅱ		추진 개요

○ 일정 및 대상

확인날짜	대단지아파트 신축건축물	주 소
12. 19.(월) 14:00 예정	고덕시영아파트 주택재건축정비사업	고덕동 670번지 일대

○ 추진 방향

- 대형 신축 건축물의 입주 전 소방 및 피난·방화시설 확인

- 현장활동 여건 확인으로 유사시 현장 대응능력 제고

- 관계자에 대한 안전관리 업무 지원을 통한 자율 예방환경 구축

- 대형 신축 건축물 현장확인을 통한 현장 민원업무 역량 강화

Ⅲ		세부 계획

○ 확인반 편성(총괄: 예방과장)

완공감리	예방팀장, 시설지도	위험물	위험물담당
소방시설	검사팀장, 검사1조, 검사2조	현장활동여건	고덕119안전센터

○ 확인 대상

1. 고덕동 고덕시영아파트 주택재건축정비사업
위치/건축주	강동구 고덕동 670번지 일대 / 조합장 서정원
주요용도	공동주택 (1블럭:26개동/1,751세대, 2블럭:17개동/1,271세대, 3블럭:8개동/636세대)
건물구조	양식 철근콘크리트조, 지하3층/지상35층, 51개 동(3,658세대) 대지면적 162,113.2㎡, 건축면적 32,327.78㎡, 연면적 688,558.45㎡
허가동의	2014-07-22, 2014-07-31, 2014-08-06, 2014-08-21, 2014-11-21, 2015-01-16, 2015-03-30, 2015-03-31
시공신고일	2014-07-22, 2014-07-31, 2014-08-06, 2014-08-21, 2014-11-21, 2015-01-16, 2015-03-30, 2015-03-31, 2015-12-02, 2016-03-24
소방시설 시공자/ 감리자	삼성물산㈜, ㈜엠케이지, ㈜초록이노텍, ㈜세방테크, 경우전기(주), ㈜삼진일렉스, 승진전력(주), 올라이트라이프(주)

○ 중점확인 내용

완공 감리	1. 방화셔터, 방화문, 자동폐쇄장치, 비상용승강기 등 시험성적서 일치 확인 2. 소방기구류 형식승인품 설치여부 등 적합성 확인 3. 제출된 방염성적서 적합여부 대조 검토 - 인테리어필름(벽지)지, 합판 후처리 방염도료 등
소방 시설	1. 소방시설(시스템) 설치 위치 확인 및 외관 점검 - 상층연소확인방지 측면에서 창측 측근 스프링클러 헤드 근접 설치여부 확인 2. 자동화재탐지설비 루프백시스템 적정설치 확인 - 경보설비 5개층 구분명동방식 취명적정성 확인 3. 각종 연결송수구 설치 위치 및 일람도 비치여부 확인 4. 주펌프 및 예비펌프, 충압펌프 명패 설치 및 소방수조 수원량 표시 부착 여부 5. 외국계 펌프, 밸브 등 소방장비 설치 시 사용방법 비치여부 확인 6. 비상구등 피난·방화시설 설치 및 위치 적합성 확인(자동폐쇄장치 전원 확인)
위험물	1. 대상내 비상발전기 관련 일반취급소 허가대상 여부 - 비상발전기 용량에 따른 위험물 허가사항 지도 2. 위험물옥내탱크저장소 설치기준 준수여부 - 소량 옥내탱크저장소 설치시 서울시 위험물안전관리조례 준수여부 확인
활동 여건	1. 소방차량진입로 확인 2. 건물 출입구 및 피난동선 확인 3. 무선통신보조설비 단자 확인 4. 각종 소화설비 연결송수구 확인 5. 비상용승강기 직접 사용가능 판단

Ⅳ		기대 효과

○ 입주 전 소방 및 피난·방화시설 확인으로 시민 안전서비스 강화

○ 재난현장활동 여건 확인으로 유사시 현장 대응능력 제고

○ 대형 신축 건축물 현장확인으로 예방 민원업무 직무 능력 향상.  끝.