문서번호	시설과-6850
결재일자	2016.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
이준의	오삼록	나병우		12/16 송인호
협 조	학예연구부장		박현욱
	한양도성연구소장		최형수
	청계천박물관장		사종민
	총무과장		사창훈
	유물관리과장		한은희
	전시과장		박상빈

- 박물관 문화·홍보·전시영상 콘텐츠의 안정적 운영을 위한 -

2017년 박물관 전시영상장비 및 멀티미디어장비 유지보수 용역계획

2016. 12

서울역사박물관

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 박물관 문화·홍보·전시영상 콘텐츠의 안정적 운영을 위한 -

2017년 박물관 전시영상장비 및 멀티미디어장비 유지보수 용역계획

박물관 본관 및 분관에 설치·운영되고 있는 전시영상장비 및 홍보용 DID, 키오스크 시스템, 시네마 시스템 등 유지보수 용역을 통해 전시영상 및 멀티미디어장비 유지관리에 만전을 기하고자 함

1. 추 진 방 향

○ 전시관람 시간별 및 기간별 전시장비 전원원격 관리

○ 전시영상장비 및 홍보매체별 스케줄링 관리

○ 전시영상장비 네트워크 통합제어시스템 유지관리 및 보수

○ 콘텐츠 추가·교체에 따른 시스템 신설장비 연동 및 유지보수

○ 전시실 및 홍보매체별 시스템 멀티미디어 장비 유지보수 관리

2. 사 업 개 요

○ 사업명 : 2017년 박물관 전시영상․멀티미디어장비 유지보수 용역

○ 사업기간 : 2017. 1. 1 ～ 2017. 12. 31 (12개월)

○ 유지보수대상

본관	기획실, 상설전시실, 기증유물전시실, 도시모형영상관, 방공호, 미디어디자인실, 강당주조종실, 옥내외홍보DID, 포토 키오스크, 교육실(1, 2)
분관	청계천박물관, 한양도성박물관, 동대문역사관, 동대문운동장기념관, 백인제가, 경교장

작 성 자	경영지원부장 :나병우☎724-0105 시설과장 : 오삼록☎0130 담당;이준의☎0297

○ 유지보수수량(총 878대)

빔프로젝터 74대, 플레이어 30대, 일반모니터 49대, 터치모

니터 71대, 디지털 액자 55대, 포토앨범 24대, TV23대, 전시콘

텐츠용PC 127대, 셋탑박스21대, DID 13대, 시네마시스템 12대,

강당AV시스템 8대, 4KUHD촬영편집시스템 9대, 기타 362대

가. 전시영상장비 (474대)

구분	품 목	수 량	비고
1	빔 프로젝터	74	강당, 시청각실, 교육실, 경교장, 방공호, 각 전시실, 청계천박물관, 한양도성박물관, 동대문역사관, 동대문운동장기념관 , 백인제가옥
2	영상플레이어	30	MPEG, AVI, DIVX, WMV, MP3 등 지원
3	일반모니터	49	15, 17, 19, 42인치
4	터치모니터	71	15, 17, 19, 42인치
5	디지털액자	55	15, 17, 19인치
6	LCD TV	4	상설전시실, 경교장, 동대문역사관, 청계천문화관
7	LED TV	8	상설전시실, 기증유물전시실, 경교장
8	PDP TV	10	상설전시실 및 기타
9	포토앨범	24	경교장
10	CRT	1	상설전시실
11	PC	127	전시영상표출용
12	STB	21	상설전시실
총수량		474	박물관 본관 및 분관 전체

나. 홍보영상매체(13대) 및 부속장비 (362대)

구 분	품 목	수량	비고
1	포토존 키오스크	2	1층, 3층
2	양방향 종합안내 키오스크	2	로비(중앙계단)
3	홍보DID	7	로비, 도시모형영상관, 경교장, 백인제가옥
4	정보안내터치 키오스크	2	전차, 시전유구
5	부속장비	362	증폭배분기,네트워크, IR센서, 음향장비
6	LED대형 멀티미디어 스크린 (로비-유지보수제외)	1식	- 신규구축장비는 준공일로부터 1년간 무상A/S) 2018년 유지보수용역에 포함
7	대형 DLP 멀티큐브 (시청각실-유지보수제외)	1식

다. 시네마· 강당AV· 4K촬영편집 시스템(29대)

구분	품 목	수량	규 격	비 고
시네마 시스템
1	D-Cinema Projector	1	SRX-R515
2	D-Cinema Projector	1	XCT-S10
3	D-Cinema Projector	1	LKRL-Z519
4	Dolby Cinema Processor	1	CP-750
5	Dolby Cinema Processor	1	CP-650
6	Main Speaker AMP L,C,R	3	ALC2
7	Subwoofer Speaker AMP	1	ALC2
8	Surround Speaker AMP	1	ALC2
9	SEQUENCE POWER SUPPLY	1	NS-8S
10	35MM FILM PROJECTOR	1	TOKIWA
강당AV시스템
11	HD PTZ CAM	3	SRG-300H
12	Camera Controller	1	RM-BR300
13	Multiformat Switcher	1	MCS-8M
14	DIGITAL AUDIO MIXER	1	Si Expressoin2
15	POWER AMP.(COLUMN)	1	CDi4000
16	POWER AMP.(COLUMN)	1	CDi4000
4KUHD촬영·편집 시스템
17	4K Camcorder	1	PXW-FS7K
18	WLL Microphone	1	UWP-D11
19	Condensor Mic	1	ECM-VG1
20	Memory Card Reaer	1	MRW-E80
21	Extension Unit	1	XDCA-FS7
22	Battery Charger	1	BC-L90
23	Tripod	1	FSB-8
24	4K RAW Recorder	1	HXR-IFR5
25	4K RAW AXSM Card Reader	1	AXS-CR1
총수량		29

3. 추 진 계 획

○ 빔 프로젝터 유지보수

- 상설‧기획‧기증유물 전시실, 도시모형영상관, 강당, 시청각실,

교육실, 경교장, 방공호, 청계천 문화관, 동대문역사관, 동대문운

동장기념관, 한양도성박물관

○ 상설‧기획‧유물전시실 및 방공호 경교장 영상장비 유지보수

- 모니터, 영상전용 플레이어, PC, IR센서, 음향장비, 네트워크

장비, 증폭배분기, TV

○ 전시영상장비 통합제어 시스템 유지보수

- 미디어디자인실 통합제어시스템, 상설전시실 네트워크 허브 및

셋탑박스, TCU, DID, 키오스크

○ 홍보용 키오스크 및 DID 유지보수

- 옥내·외 홍보용DID, 키오스크 운영시스템 및 디스플레이

○ 시네마 영사 시스템 및 입체음향시스템 유지보수

- 4K UHD 디지털시네마 영사장비 및 서라운드 시스템 유지보수

- 35mm 아날로그 필름 영사장비 및 서라운드 시스템 유지보수

○ 4K UHD 촬영․편집 시스템 유지보수

- 워크스테이션 편집장비 및 4K 촬영장비 유지보수

○ 신설 및 개편장비 연동 제어시스템 운영관리

○ 현장 유지보수요원 2명 상주 근무

- 평일 주‧야간근무 및 주말·공휴일 근무

○ 매일상시 점검, 주간 및 매월 유지보수 정기점검

- 매일 1일 3회 정기점검 및 상시 유지보수

- 월간 점검계획 수립 및 주간점검 보고

4. 유지보수 세부사항

○ 일상점검 및 주간점검 기록과 이상유무 보고

○ 주간점검 및 월1회 장비점검 보고서 제출

○ 소모품 교체 주기 사전점검 및 교체 보고

○ 영상장비 내부청소 및 필터교체, 통합제어 다중시스템 보수

○ 전시영상장비 고장이나 이상 발생시 수리 및 정품교체

○ 전시영상 통합제어 시스템 및 운영프로그램 유지보수

○ 전시영상 원격제어 시스템 개발구축 지원

○ 홍보DID, 키오스크 및 음향장비 유지보수

○ 전시실 영상장비 장애 발생시 신속한 선조치 후보고

○ 상설전시실 개편에 따른 장비이전 및 관리

○ 박물관 야간 및 공휴일 행사업무 지원

○ 도시모형영상관 운영시스템, 야주개홀 영상시스템 유지보수, 관리

○ 디지털 미디어(사진, 영상, 음향)콘텐츠 관리 및 영상제작 지원

○ 상주직원의 미디어 보조 지원

5. 주요 변동사항

○ 2017년 유지보수 신규 추가 항목

: 한양도성박물관 및 동대문운동장기념관, 백인제가옥

: 디지털 및 아날로그 시네마 영상장비 및 입체음향 시스템

: 4K UHD 촬영·편집시스템

6. 계 약 및 사 업 비

○ 입찰방식 : 제한경쟁입찰

○ 소요예산 : 220,000천원

○ 예산과목 : 서울역사박물관, 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람지

원기반 구축, 박물관 정보화, 공공운영비(100-201-02)

7. 추 진 일 정

○ 16. 12. 10 ~ 12. 15   : 추진계획 및 방침수립

○ 16. 12. 16 ~ 12. 23   : 계약심사의뢰 및 사전공고

○ 16. 12.  26 ~ 17. 1. 2 : 공고 및 업체선정

○ 16.  1.  3 ~ `17. 1. 6 : 계약 및 유지보수 시행

붙임 : 1. 2017년 유지보수 대상장비 1부.

2. 홍보영상매체운영현황 1부. 끝.

성과지표 :  6. 사업운영의 적정성

12. 관람환경의 적정성

13. 고객 만족도