함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 감리단
(경유)
제 목	전진수직구 관부설 및 수직구 복구공사 시공계획서 보완 지시

1. 건올감 2014-84(2014.3.11)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 감리업무 수행중인 『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』와 관련하여 전진수직구 관부설 및 수직구 복구공사 시공계획서 검토후 보완 사항을 아래와 같이 지시하니 조치 바랍니다.

가. 수직배관 내부 작업용 곤도라는 높이를 1.5m 이상으로 하고, 고무바퀴는 곤도라 하단과 상단에 설치하여 작업시 안정성 확보

나. 와이어 로프 안정성 재 확인 요

다. 크레인 운전시 전도방지 대책 수립

라. 본 작업시 책임감리원 및 현장소장은 필히 현장 입회

마. 터널입구 이형관 보호콘크리트가 충분히 양생된 상태에서 수직구 관부설 시행할 것. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		고도정수반장	전결 03/19 이임섭
협조자
시행	고도정수반-84	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3942	/전송	3146-3989	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개