“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	피난용 승용승강기 설치 기준 질의 회신

1. 안녕하십니까, ***님. 귀하께서 질의하신 민원사항은‘피난용승강기’승강장의 설치기준에 대한 내용으로 알고 있습니다.

2. 「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제30조(피난용 승강기의 설치기준) 각 호의 기준에 적합하도록 하시기 바라며, 첨부 도면의 경우 주민들이 피난용승강기 전실을 일반복도로 인식하여 개인비품 등을 쌓아 놓아 피난용승강기 전실로서의 기능을 저하시킬 우려가 있는지 등의 검토가 이루어져야할 것으로 판단되니, 자세한 사항은 설계도면 등 관련서류를 가지고 해당 인허가권자에게 문의하시기 바랍니다.

3. 「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제30조제1호아목은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 법률 시행령」별표5 제5호가목에 따른 제연설비를 피난용승강기의 승강장에 설치한 경우에 배연 설비를 설치하지 않아도 됨을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

4. 보다 자세한 사항은 서울시 건축기획과(02-2133-7117 박철현)로 문의하시면 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							박철현			건축설비팀장					노희천					건축기획과장					12/19 한병용
협조자				주무관						방진표
시행			건축기획과-27432									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		2133-7117						/전송								/													/	부분공개(6)