소방활동 자료조사서

문서번호	서초119안전센터-1018

담당자	1팀장	119안전센터장	결재
이해승	한주봉	03/20 배상관

1. 일반현황

대상명	삼성생명 서초타워	위 치	서초구 서초대로74길4 (서초동 1321-15)		전 화	3475-9114
관계인	박근희	안 전 관리자	이정철	상 주 인 원	약1600명	수 용 인 원	약2500명
주용도	업무시설	취 약 장 소		지하층(기계․전기실,발전기실,보일러실)
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브지붕 34/7층 1동 건축면적 : 2,619㎡ 연 면 적 : 110,660㎡
특 이 사 항	지상12~15층(아파트)

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소화활동설비 활용가능성 여부 ○기타 소방시설(간이s/p,연결살수)	-송수구(단구10개)
연소확대요인	○연소우려상황	-특이사항없음 (층별방화구획됨)
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○위험물,독극물,폭발물 등 유해물 질	-지하7층보일러실(경유1320리터.경유4900리터:비상발전기)
화기취급상황	○취급장소 및 종류	- 특이사항 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입 및 현장부서 장애 요인 ○특수차량 활용여부	-건물 전면18m, 죄측6m 차도, 좌우건물은 상가 및 오피스텔등으로 강남역에 인접하고 있으며, 차량진입 및 현장부서(고가,굴절)가능함.
긴급 통행	○교통 외 비상용도로 유무 ○빈공터	- 해당 없음
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조 및 대피여건 ○대피 및 피난통로	-창문 및 계단통하여 인명 구조 및 비상구 통해 옥상 및 지상으로 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○비상용 승강기 활용 여부	-승강기 활용가능함.
소화용수시설	○자연수리 ○공설,사설수리 -위치,종류	공설 4016,1571,1572호 사용 가능함.
기타 조치사항	○기타 특이사항	-관계자에게 유사시 행동요령 및 피난요령 교육함.

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년    3 월    13 일

조사자 소속 : 계급  소방장  성명  이해승  (인)

계급  소방장  성명  구범모  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2