문서번호	신물질분석과-1807
결재일자	2016.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
김준일		안재찬	12/21 김복순
협조	주무관		권학선
	주무관		윤우현

2016년 하반기

신물질분석과 연구과제 자문결과 보고

2016. 12.

서울물연구원 수질분석부

(신물질분석과)

2016년 하반기 신물질분석과 연구과제 자문결과 보고

현재 추진중인 연구과제의 내실 있는 연구수행을 위하여 하반기 자문회의를 실시하고 그 결과를 보고드림

▢ 추진근거

❍ 서울물연구원 연구개발업무 운영규정 (2015.12.18.)

❍ 2016년 하반기 연구과제 자문회의 개최 안내 (수질연구과-8428)

❍ 2016년 하반기 신물질분석과 연구과제 자문회의 개최(신물질분석과-1768)

▢ 자문회의 개요

❍ 대상 연구과제

번호	구분	연구기간	연구과제 명	책임연구원
1	자체 과제	’16.4 ~ ’17.3 (단기)	미규제 신종물질의 상수도 계통 단계별 거동연구	권학선
2		’16.4 ~ ’17.3 (단기)	비스페놀A 등 내분비계 장애물질의 온라인 전처리 분석법 연구	김준일
3		’16.6 ~ ’17.5 (단기)	한강수계에서 인공감미료 실태조사 및 연구	윤우현

❍ 일   시 : 2016년 12월 15일(목), 10:00 ~ 12:00

❍ 참석위원 : 2인(경희대학교 홍종기 교수, 한국과학기술연구원 표희수 박사)

▢ 자문의견 및 검토결과

❍ 미규제 신종물질의 상수도 계통 단계별 거동연구(책임연구원 : 권학선)

- 쟈 실험 계획시 항목수(동시분석법 위주 선정), 첨가농도별 변수, 체류시간 등 구체적인 변수를 고려해서 계획하기 바람

⇒ 전처리 효율을 높일수 있도록 정량한계 등이 다소 높아지더라도 온라인 SPE 동시분석이 가능한 물질군별로 분류하여 분석을 실시하고, 쟈시험시 첨가농도별(예시: 200∼300 ng/L 고농도, 50 ng/L 저농도), 침전 체류시간별(30분, 2시간) 등도 고려하겠음

- 본 과제는 농도변화에 따른 결과 제출이기 때문에 용기는 가급적 새로운 것으로 사용하기 바람. 특히 PFCs류는 오염과 잔류성이 크기 때문에 초자 선정이 중요함

- 염소·오존 처리에 의한 분해효율을 조사 할 수 있는 실험모델 선정

⇒ 차후 2단계에서 진행될 연구내용으로 염소·오존 처리 산화 등에 관한 모델을 조사하겠음

❍ 비스페놀 에이 등 내분비계장애물질의 온라인 전처리 분석법 연구(책임연구원 : 김준일)

- 노닐페놀의 표준크로로마토그램 확보가 필요함(기기조건변화 필요)

⇒ 직접주입방법으로 표준크로마토그램을 확보하겠음

- 알킬페놀과 알킬페놀에톡실레이트류는 실제 잔류농도 차이가 큼. 대상 농도 선정시 차별화 필요

⇒ 알킬페놀에톡실레이트류의 검출농도를 고려하여 분석범위를 설정하겠음

- 노닐페놀의 검출 조건을 최적화하기 위해서 양/음이온 모드에 따른 SPE용매 조성 및 LC 이동상의 화학적 조성 변화 필요

⇒ 양이온 및 음이온 모드에 따라 최적화 된 SPE 용매 및 이동상의 화학적 조성을 살펴보겠음

❍ 한강수계에서 인공감미료 실태조사 및 연구(책임연구원 : 윤우현)

- 사이클라메이트의 경우 MRM들 간의 비를 비교해서 정성을 더 확실히 해야함

⇒ 정성조건에 대해서 재확인 하겠음

- 인공감미료에 대한 검출량 재확인 할 필요있음

⇒ 인공감미료에 대한 검출량을 재확인 하겠음

▢ 행정사항

❍ 자문위원 수당 수질연구과 일괄지급

- 소요예산 : 300,000원(150,000원/인 × 2인)

- 관련서류(자문회의 개최결과, 자문위원 서명부) 수질연구과 발송

붙임 : 1. 보안서약서                1부

2. 초청 자문위원 서명부      1부

3. 자문의견서                각 1부

4. 심의의견 검토 및 반영사항 1부.  끝.