문서번호	누수방지과-12501
결재일자	2016.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
한동선	代이태형	12/22 강신재
협 조

2016년 10월 유수율 보고

2016년 12월

상수도사업본부

[시설안전부]

2016년 10월 유수율 보고

2016년 10월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		10월 유수율 현황

□ 2016년 10월 유수율 : 93.45%(전년 대비 0.21% 하락)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2016년 10월	98,354 (3,173)	91,909 (2,965)	93.45%
2015년 10월	98,071 (3,164)	91,858 (2,963)	93.66%
증 ․ 감	증 283 (증 9)	증 51 (증 2)	감 0.21%

□ 누계 유수율 : 95.50%(전년 대비 0.12% 상승)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2016년 1~10월	974,295 (3,194)	930,491 (3,051)	95.50%
2015년 1~10월	969,073 (3,177)	924,276 (3,030)	95.38%
증 ․ 감	증 5,222 (증 17)	증 6,215 (증 21)	증 0.12%

Ⅱ		공급․조정량 분석

□ 총 괄  : 전년 동월대비 0.21% 하락

❍ 공급량은 전년 동월대비 0.29%(283천㎥) 증가

❍ 조정량은 전년 동월대비 0.06%( 51천㎥) 증가

❍ 일평균 공급량 9천㎥ 증가, 일평균 조정량 2천㎥ 증가

□ 공급량 분석

❍ 10월 공급량 : 전년 동월대비 0.29%(283천㎥) 증가

❍ 일평균 기온 : 16.1℃로 전년대비 0.6℃ 높음.

❍ 10월말 서울시 전체인구 : 9,955천명(전년 대비 90천명 감소)

❍ 누수 발생 건수 : 전년대비 100건 감소(916 → 816건)

❍ 강우일수 : 9일로 전년대비 2일 증가

❍ 사업소별 10월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 10월	98,354	12,814	10,423	15,376	10,061	12,864	15,084	11,973	9,759
2015년 10월	98,071	12,999	10,339	15,496	10,035	12,729	14,905	11,969	9,601
증 감 량	283	-185	84	-120	26	135	179	4	158
증감율(%)	0.29	-1.42	0.82	-0.77	0.26	1.06	1.20	0.03	1.62

□ 조정량 분석

❍ 10월 조정량은 전년 대비 0.06%(51천㎥) 증가

[’16. 12월 납기 : ’16.9.22.~’16.12.7. 사이 전체 ½수전의 사용량]

❍ 강남, 강동지역 재개발․재건축으로 가정용 감소하였으나 시내권을 중심으로 쇼핑몰 신규 입점, 올림픽 기념국민생활관 개관 등으로 조정량 소폭 증가

※ 10월 조정량(’16년 12월 납기) 사용기간 중 공급량 및 기온 변화

기 간	’16.9.22.~9.30.	’16. 10월	’16. 11월	’16.12.1.~12.7.
공급량 변화	1.49%	0.29%	0.20%	-0.19%
일평균 최저기온	19.9℃	5.7℃	-2.5℃	-1.1℃
전년대비 차이	-1.4℃	0.3℃	-0.2℃	-0.4℃
일평균 최고기온	23.6℃	22.7℃	15.0℃	5.9℃
전년대비 차이	-0.3℃	2.6℃	-0.4℃	-0.1℃
강수일수	2일	10일	15일	2일
전년대비 차이	1일	3일	-	-

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 10월	91,909	11,439	9,466	14,957	9,250	11,943	14,233	11,651	8,969
2015년 10월	91,858	11,314	9,525	14,801	9,374	11,966	14,254	11,670	8,952
증 감 량	51	125	-59	156	-123	-23	-21	-19	17
증 감 율(%)	0.06	1.10	-0.62	1.05	-1.31	-0.19	-0.15	-0.16	0.19

********************************************

*************************************

******************************************

********************************************

********************************************

*******************************************

***************************************

********************************************

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2016년 10월	60,103	6,246	21,189	1,966	2,405
2015년 10월	60,384	6,192	20,894	2,023	2,211
증 ․ 감	-281	54	295	-57	194
증 감 율(%)	-0.47	0.87	1.41	-2.82	8.77

- 가정용․욕탕용은 조정량 감소하고, 공공용․일반용․시계외는 조정량 증가

❍ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : ㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2016년 10월	830,368	72.38	8,326	750.21	118,376	179.00	779	2,524.08
2015년 10월	814,703	74.12	8,339	742.52	115,411	181.04	823	2,457.59
증 ․ 감	15,665	-1.74	-13	7.69	2,965	-2.04	-44	66.49
증 감 율(%)	1.92	-2.35	-0.16	1.04	2.57	-1.13	-5.35	2.71

- 가정용은 대단지 아파트 입주에 따른 고지건수 증가했으나 건당 조정량 감소

- 공공용은 고지건수는 감소하였으나 시설관리공단 사용량 증가로 건당 조정량 증가

- 일반용은 관내 신규 사업장 증가로 고지건수 증가, 건당 조정량 감소

- 욕탕용은 고지건수 감소하였으나 계절적 증가로 건당 조정량 증가

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 10월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2016년 10월	93.45	89.27	90.82	97.28	91.94	92.84	94.36	97.31	91.90
2015년 10월	93.66	87.04	92.13	95.52	93.41	94.01	95.63	97.50	93.24
증 ․ 감	-0.21	2.23	-1.31	1.76	-1.47	-1.17	-1.27	-0.19	-1.34

- 전년 대비 유수율 상승 : 중부, 동부

- 전년 대비 유수율 하락 : 서부, 북부, 강서, 남부, 강남, 강동

□ 수도사업소 유수율 현황(누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’16년목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
’16년누계	95.50	89.15	98.87	96.64	95.73	94.24	95.06	98.03	97.47
목표대비	0	-1	0.87	-0.11	0.44	-0.11	-0.32	0.05	0.77
’15년누계	95.38	88.74	98.23	96.56	95.30	94.34	95.77	98.26	96.48
전년대비	0.12	0.41	0.64	0.08	0.43	-0.1	-0.71	-0.23	0.99

☞ 최근 5년간 10월 유수율 현황

☞ 최근 3년간 월별 유수율 현황

☞ 최근 3년간 누계 유수율 현황

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 유수율 현황 홈페이지 및 게시판 게시

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.