등록번호	건축과-29443		주무관		건축시설팀장	건축과장		도시관리국장
등록일자	2016.12.22.
			김정수		이종권	이기봉		12/22 이진형
결재일자	2016.12.22.
공개구분	부분공개(5)
			협조	문화관광과장			이승복
				도심재생과장			代이형순
				주차관리과장			박수돈
				공원녹지과장			함석주
『다산동 성곽길주변 공영주차장 신축공사』 설계용역 최종보고회 개최 결과 보고
도시관리국 건 축 과

『다산동 성곽길주변 공영주차장 신축공사』설계용역과 관련 최종보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림

『다산동 성곽길주변 공영주차장 신축공사』

설계용역 최종보고회 결과 보고

1		사업개요

❍ 위    치 : 서울특별시 중구 신당동 826-1번지외 33필지

❍ 지역·지구 : 제1종일반주거지역, 최고고도지구, 주차장, 문화재보호구역

❍ 건축개요

- 규 모 : 지하5층/지상3층, 연면적 11,975.5㎡

- 용 도 : 주차장, 문화 및 집회시설, 근린생활시설

- 구 조 : 철근콘크리트조

❍ 공  사  비 : 18,959백만원

❍ 용역도급비 : 869,288천원(부가가치세 포함)

❍ 설계기간 : 2016.3.11.~2016.12.15

2		최종보고회 개최 개요

❍ 일  자 : 2016.12.19.(월), 15:00 ~

❍ 장  소 : 본관 3층 기획상황실

❍ 참석자 : 구청장, 문화관광과장, 건축과장, 공원녹지과장, 주차관리과장,    도심재생과장

❍ 보 고 자 : 운생동 건축사사무소(소장 신창훈)

❍ 최종보고회 개최 현황사진

3		최종보고회 주요의견

❍ 시설녹지 내 건축에 따른 성곽길을 기준으로 하여 성곽길 지반고 이하 부분에 대하여 전체적으로 지하층으로 표기 필요(공부상, 운영상)

❍ Rock Anchor 근입장 깊이 과다 여부 검토(시공경험자 의견수렴 등)

❍ 지하1층에 집중배치 되어있는 여성우선 주차를 지하3층 으로 분산 배치 계획이 필요함

❍ 조경 상세계획에 대하여 실무협의를 좀더 거쳐 최종 설계완료 필요

4		향후계획(조치계획)

❍ 공부상 전체를 지하층으로 표기하는 것은 건축법(지하층 규정) 등 관계법령 검토 후 추진

❍ 운영상 층수 표기에 대해서는 공사완료 전 향후 운영부서와 협의 후 조정

❍ 기타 의견에 대하여는 보완(반영)후 설계완료 조치코자 함.

붙 임 : 최종보고 자료 1부. 끝.