함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	뚝도아리수정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 건설공사 CM 단장 귀하
(경유)
제목	중계펌프장 역율 개선 요청

1. 우리시 상수도 발전을 위해 협조해 주심에 감사드립니다.

2. 고도정수처리 시설인 중계펌프장 전력 역률이 현재 60% ~ 70%로 극히 저조  함에 따라 전력료 부담증가 등 운영상 문제점이 있는 바, 역률을 95%이상으로 향상토록조속히 조치하시고 개선조치 계획 및 그 결과를 12월말까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 현황

년 월 일	종합역율(%)	중계펌프장 역률(%)	비 고
2015.3	94%	-
2016.10	91%	70%
2016.11	91%	60%

첨부 : 중계펌프장 전력계통도 현황 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	곽희영		정수시설과장	윤종민		뚝도아리수정수센터소장	12/23 代김효상
협조자
시행	정수시설과-4828	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 왕십리로27	/
전화	02-3146-5574	/전송	02-3146-5508	/	1khy@seoul.go.kr	/	대시민공개