상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사(시설물)

결재	주무관		급수운영과장
	홍순재		12/23 代최용진
	협 조	최용진

문서번호	급수운영과-28896

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2016.  12. 23.

보고자 지방기계운영주사보 홍 순 재

보    고    내    용

확인일시

2016. 12. 23

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 상수도 GIS 업무지침 `16년 1월 5차 개정 p-8. (5)시설자료 관리 및 입력 ③항과 관련

지리 정보정확도 제고를 위해 시설자료 접수에 대한 측량 샘플 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 2016년 강북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

2) 시공업체 : 진림건설

3) 접수내용 : 2016.07.01.~2016.12.20 현장조사서 51건``

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	시설물 9-2	강북구 미아동 158-9	건물	A1=2.8 A2=6.6 A3= 7.0	A1=2.6 A2=6.6 A3= 7.0	범위내
2	시설물 5-1	강북구 수유동 173-6	건물	A1=1.0 A2=0.9	A1=1.0 A2=0.9	범위내
3	시설물 4-13	강북구 수유동 39-70	도로	A1=2.6 A2=0.2	A1=2.6 A2=0.2	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 6개소 허용오차 범위(0.2m)내에 포함되어 지리정보 시설자료

성과도 접수를 승인하고자 합니다.