문서번호	시설과-8762
결재일자	2016.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	추진반장	관리부장		서울대공원장
김용주	이승우	홍순길		12/23 송천헌
협 조	동물원장		이기섭
	시설과장		代이춘한
	전략기획실장		代김명준
	동물복지1과장		이종혁
	동물기획과장		김보숙

해양관 외부방사장 등 시설개선공사와 관련

물범 등 임시방사장 설치 계획

2016. 12

(기반시설안전추진반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

해양관 외부방사장 등 시설개선공사와 관련

물범 등 임시방사장 설치 계획

해양관 외부방사장 등 시설개선공사중 소음 및 진동으로부터 해양동물을 보호하기 위하여 동물복지1과로부터 물범 등의 임시사육시설 설치 요청에 대하여 검토하고 보고함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 동물복지1과-5312호(2016.12.16.) 해양관 시설개선 보수공사에 따른 동물이전 동물사 시설개선 요청

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 해양관 외부방사장 등 시설개선공사

□ 건물규모 : 지하1층/지상2층, 연면적 4,584.33㎡, 외부방사장 2,347.87㎡

□ 공사내용

○ 외부방사장 7개소 그늘막교체, 인조암 보수

○ 외부방사장 균열보수 및 방수공사

○ 내부사육실 수조 및 천장보수

○ 관리실 환경개선공사(화장실·샤워실설치 및 환기설비 설치)

○ 관람석 안전난간 설치 등

□ 공사기간 : 2016.11.30. ~ 2017.5.28

□ 계약금액 : 709,464천원

□ 계 약 자 : ㈜엠티마스타 대표 이화선

Ⅲ		보 고 내 용

□ 물범 등 임시사육시설 설치 요구(동물복지1과 → 안전추진반)

○ 해양관 외부방사장 7개소 보수를 위한 그늘막 철거, 수조철거중 소음 및 진동이 발생하여 물범 등에게 스트레스로 인한 피해가 예상됨에 따라 임시사육장 설치 요구

□ 임시사육시설 위치 : 하마사 외부방사장 풀 5개소

○ 시설개선 내용

- 꼬마하마풀 1 : 울타리 설치

- 하 마 풀 3   : 칸막이 1개소설치(2칸) 및 울타리 설치 등

- 하  마  풀   : 칸막이 2개소설치(3칸) 및 울타리 설치 등

- 보조풀 2개소 : 울타리 설치

□ 현장사진

꼬마하마 방사장 1	하마방사장 3	하마방사장

□ 공사도면

꼬마하마 방사장 1	하마방사장 3	하마방사장

울타리 설치

칸막이 설치

□ 물범 등 임시사육시설 철거 및 원상복구

○ 해양관 외부방사장 공사완료후에는 하마들이 봄(4월)에 외부방사장을 정상적으로 이용할 수 있도록 칸막이 및 울타리를 철거하여 원상복구

Ⅳ		소 요 예 산

□ 물범 등 임시방사장 설치 : 97,000천원

□ 산출근거

(단위 : 천원)

구 분	규 모	금 액	비 고
칸막이 설치 3개소 50m	길이 50m 높이 2m~2.7m	20,000
울타리 설치 5개소 250m	길이 250m 높이 0.6m~2m	70,600
바닥콘크리트 포장	20㎡	400
철거 및 원상복구		6,000
합 계		97,000

Ⅴ		검 토 결 과

□ 물범, 켈리포니아 바다사자 등 4종 26수의 해양동물을 공사장 소음 및 진동으로부터 보호하기 위하여 임시 사육시설 설치가 필요하다고 판단됨

Ⅵ		조 치 의 견

□ 위와 같이 하마사에 물범 등 임시방사장 설치를 위한 설계변경을 시행하고자 하며

□ 추가공사 비용은 ‘15년 명시이월된 “해양관 리모델링 설계용역”집행잔액을 사용하고자 함

Ⅶ		예 산 조 치

□ 예산과목 : 공원이용시민 만족도향상, 동물사 관리기능 및 야생동물종보전, 공원안전시설보수 및 정비, 시설비

○ 15년 명시이월(해양관 리모델링 설계용역)

(단위 : 천원)

예 산	원인행위	집행잔액	비 고
1,160,000	1,062,700	97,300

붙임 : 물범 등 임시방사장 설치요구 공문 1부. 끝.