염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	박번수	12/26 이희세

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12.26
보 고 자 : 공업7급 신성균

〇 가동일 : 2016.12.23.(금)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.42	0.40							5.5	-2.5
북악배수지	0.29	0.29
불광계통			0.17	0.17	0.33	0.34	82,172	80,392
백련계통	0.43	0.43	0.17	0.17	0.33	0.33	70,893	70,046
홍은,홍제계통			0.17	0.17	0.28	0.28	15,056	14,459
삼우배수지	0.29	0.28			0.20	0.20	3,379	3,683

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1,857	1,822	66.85	65.59
백련계통	1,747	1,587	62.89	57.13
홍은,홍제계통	344	326	12.38	11.73
삼우배수지
계	3,948	3,735	142.12	134.45	4,065/3,931

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.

〇 가동일 : 2016.12.24.(토)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							-2.5	-2.4
북악배수지	0.29	0.28
불광계통			0.17	0.17	0.34	0.34	80,392	81,032
백련계통	0.43	0.42	0.17	0.17	0.33	0.34	70,046	74,710
홍은,홍제계통			0.17	0.17	0.28	0.28	14,459	17,348
삼우배수지	0.28	0.28			0.20	0.20	3,683	3,297

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1,822	1,838	65.59	66.16
백련계통	1,587	1,694	57.13	60.98
홍은,홍제계통	326	398	11.73	14.32
삼우배수지
계	3,735	3,930	134.45	141.46	3,931/3,790

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.

〇 가동일 : 2016.12.25.(일)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.40	0.40							-2.4	1.0
북악배수지	0.28	0.29
불광계통			0.17	0.17	0.34	0.34	81,032	87,243
백련계통	0.42	0.43	0.17	0.17	0.34	0.34	74,710	76,341
홍은,홍제계통			0.17	0.17	0.28	0.28	17,348	15,779
삼우배수지	0.28	0.29			0.20	0.21	3,297	3,898

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1,838	1,973	66.16	71.02
백련계통	1,694	1,729	60.98	62.24
홍은,홍제계통	398	358	14.32	12.88
삼우배수지
계	3,930	4,060	141.46	146.14	3,790/3,644

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.