다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	고속구조정(서울704호) 1300시간 점검 및 정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 『서울특별시 소방정 운영 및 관리규칙』 제5장, 19조(정비 및 검사계획의 수립)

나. 119특수구조단-5037(2013.03.25) 『2013년 소방정 관리 운용 계획』

다. 119특수구조단-5678(2014.03.19) 『고속구조정(서울704호) 1300시간 점검 및 정비 계획보고』

2. 위와 관련하여 119특수구조단 수난구조대(영등포)에서 고속구조정(서울704호)의 1200시간/1년의 점검 및 정비 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 고속구조정(서울704호) SUZUKI 300DF 3대

나. 점검기간 : 2014. 3. 19.

다. 점검장소 : 수난구조대(영등포) 바지선

라. 점검내용 : 제작사 100시간 검사표에 의거 수행

	점검 및 정비 내용	비 고
Engine Oil	신품 교환
Gear Oil	신품 교환
Spark Plug	검사결과 상태양호	정기검사시신품교환
Fuel Line	검사결과 상태양호
PCV system	검사결과 상태양호
Lubrication	검사결과 상태양호
Anodes & Bonding wires	검사결과 상태양호
Battery	검사결과 상태양호
Engine Oil Filter	신품 교환
Low pressure fuel filter	검사결과 상태양호
Propeller nut & pin	검사결과 상태양호
Bolt & Nuts	조임상태 확인결과 양호

※ 제작사 검사표에 따라 점검 및 정비 결과 상태 양호함.

마. 점검인원 : 기관사 이재형 외 6명.

바. 확 인 관 : 수난구조대장

붙    임 : 1. 고속구조정(서울704호) 점검 및 정비 사진 1부.  끝.

★담당자	이재형		팀장	代이규진		수난구조대장	홍성삼		119특수구조단장	03/20 최응섭
협조자
시행	119특수구조단-5802	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울 영등포구 여의서로94 영등포 수난구조대	/
전화	02-3706-1942	/전송	02-3706-1949	/	jojoyubi@seoul.go.kr	/	대시민공개