문서번호	기반시설과-5350
결재일자	2016.12.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		기반시설과장	시설부장
석대창		박일연	12/27 박상돈
협조

‘16년 한강공원 분수시설 운영 결과 보고

2016. 12

한강사업본부

(기반시설과)

‘16년 한강공원 분수시설 운영 결과 보고

‘16.11.4. 한강공원 분수의 운영이 종료됨에 따라 가동 실적 및 문제점, 개선방안에 대하여 아래와 같이 보고하고자 함

□ 현 황

○ 분수 시설 : 5개 공원 11개소

○ ‘16년 가동 기간

- 4월~10월(2개소) : 반포 달빛무지개분수, 여의도 물빛광장분수

- 5월~10월(7개소) : 뚝섬 음악․벽천․조형물분수, 여의도 수상․안개분수,                              난지 거울분수, 이촌 벽천분수

- 7월~ 8월(2개소) : 뚝섬 물보라극장(봄꽃축제4~5월 가동), 난지 물놀이 장분수

□ ‘16년 가동 실적

(단위:천원)

분 수 명	계획	가동	횟수	미 가동 사유
계	1,829일	1,507일	7,187회
달빛무지개분수	214일	202일	919회	우천‧강풍 등 기상여건 ※ 11월 2~3일 행사로 추가 가동, 휴무 없이 가동
뚝섬 음악분수	184일	147일	613회	주 1회 저수조 청소 및 우천‧강풍 등 기상 여건
뚝섬 물보라극장	78일	53일	53회	우천‧강풍 등 기상 여건
뚝섬 벽천분수	184일	171일	821회	주 1회 저수조 청소 및 우천‧강풍 등 기상 여건
뚝섬 조형물분수	184일	172일	965회	주 1회 저수조 청소 및 우천‧강풍 등 기상 여건
물빛광장분수	214일	146일	781회	주 2회 저수조 ‧바닥 청소 및 우천‧강풍 등 기상 여건
여의도 수상분수	157일	125일	572회	주 1회 분수 청소 및 우천‧강풍 등 기상 여건
여의도 안개분수	184일	134일	755회	주 2회 저수조 청소 및 우천‧강풍 등 기상 여건
난지 거울분수	184일	147일	695회	주 1회 저수조 청소 및 우천‧강풍 등 기상 여건
난지 물놀이장분수	62일	38일	188회	우천‧강풍 등 기상 여건
이촌 벽천분수	184일	172일	825회	주 1회 저수조 청소 및 우천‧강풍 등 기상 여건

□ 문제점 및 개선방안

(단위:천원)

분수명	‘16년 정비액	주요 정비 내역	문 제 점	개선 방안
계	978,020
반포 무지개분수	543,300	솔레노이드밸브 외 17종 교체․수리	- 경관등 내용연수(9년) 도래로 광도가 약함 ‧ 오작동이 자주 발생	- ‘18년 검토 후 예산 반영 ‧ 전문가 자문회의 검토
뚝섬 음악분수	133,000	수중펌프 외 18종 교체․수리	- 매년 새로운 음악 추가에 입력 비용 필요 ‧ 전문 인력 섭외에 장시간이 소요 ․ 100만원 소요(5곡)	- ‘17년 유지보수 공사에 반영 ‧ 운영 프로그램 교체, 쉽게 추가 ‧ 삭제 가능
뚝섬 물보라극장	47,880	광컨버터 외 29종 교체․수리	- 수면위에 설치되어 바람에 영향으로 영화 상영이 중지되는 날이 많음 ․ 스크린 형상이 찌그러짐 - 원격 가동이 안되어 직원이 현장에서 분수 운영	‘16년 펌프정비로 분사 면적이 2배 이상 확장, 찌그러짐 현상이 많이 해결 되었음 ․ ‘17년 레이져빔프로젝트 설치 다양한 연출로 볼거리 제공 - 원격 가동은 장기적으로 검토
뚝섬 벽천분수	39,900	수중펌프 외 6종 교체․수리	- 암석에 백태가 많이 있어 미관이 불량 - 원격 가동이 안됨(우천시 분수 가동으로 민원 발생) - CCTV 미설치	백태 제거 검토 ‘17년 유지보수 공사에 반영 〃
뚝섬 조형물분수	3,760	마그네트 외 4종 교체․수리	- 원격 가동이 안됨, CCTV 미설치	장기적으로 검토
여의도 물빛광장분수	46,550	솔레노이드밸브 외 17종 교체․수리	- 경사 조형물 미끄럼 행위	- ‘17년 예방 활동을 위해 공공근로 4명 신청
여의도 안개분수	11,970	월류관 연결작업 외 4종 교체․수리	- 원격 가동이 안됨, CCTV 미 설치	‘17년 유지보수 공사에 반영

분수명	‘16년 정비액	주요 정비 내역	문 제 점	개선 방안
여의도 수상분수	49,250	발레노즐 외 14종 교체․수리	- 매년 새로운 음악 추가에 입력 비용이 필요 ․ 전문인력 섭외에 장시간 소요 ‧ 100만원 소요(5곡) 중간 분수대는 잦은 공연으로 문화홍보과 요청으로 사실상 운영이 중지됨 좌․우 분수대 통신시스템 불량․오작동으로 완벽한 연출이 안됨 ‘16년 수상분수 안전 점검 결과 ‧ 계류선을 와이로프에서 체인으로 교체, 부양체 보수	- ‘17년 유지보수 공사에 반영 ‧ 운영 프로그램 교체, 쉽게 추가 ‧ 삭제 가능 - 평상시와 호우때 대비하여 부양체 보수 ‧ ‘17년 유지보수 공사에 반영 장기적으로 검토 - ‘17년 유지보수 공사에 반영
난지 거울분수	79,800	제어출력 유니트 외 16종 교체․수리	- 매년 새로운 음악 추가에 입력 비용이 필요 ․ 전문인력 섭외에 장시간 소요 ‧ 100만원 소요(5곡) - 판석 침하 및 파손(50개소)	- ‘17년 유지보수 공사에 반영 ‧ 운영 프로그램 교체, 쉽게 추가 ‧ 삭제 가능 ‘17년 유지보수 공사에 반영(토목)
난지 물놀이장분수	10,640	콘트롤 조인트박스 보드 외 4종 교체․수리	- 매년 새로운 음악 추가에 입력 비용이 필요 ․ 전문인력 섭외에 장시간 소요 ‧ 100만원 소요(5곡) - 스윙 노즐이 미 작동 및 LED등 미 점등	- ‘17년 유지보수 공사에 반영 ‧ 운영 프로그램 교체, 쉽게 추가 ‧ 삭제 가능 ‘17년 유지보수 공사에 반영
이촌 벽천분수	11,970	LED 등 외 6종 교체․수리	- 원격 가동이 안됨, CCTV 미 설치	‘17년 유지보수 공사에 반영

□ ‘17년 유지보수 계획
○ 공통 사항

- 반포 무지개분수

․ 교체 주기가 도래 또는 고장난 수중펌프, 분수노즐 모터 ․ 콘트롤보드, 모터유닛,         조명등, 전기, 통신장치 기타 시설물 교체 및 수리

- 뚝섬 음악분수 외 9개소

․교체주기가 도래 또는 고장난 수중펌프, LED등, 솔레노이드밸브 교체 ․ 수리

․ 운영에 필요한 제어시스템, 전기장치, 통신보드 등 교체․수리

․뚝섬 음악분수, 여의도 수상분수, 난지 거울․물놀이장분수 운영 프로그램 변경

※ 대형분수 운영 프로그램을 통일하여 쉽게 음악을 추가 ‧ 삭제 또는 연출 가능

○ 유지보수 주요 내역

- 반포 달빛무지개분수 : 수중펌프, 노즐 모터‧컨트롤보드, 모터유닛 교체․수리

- 뚝섬 음악분수 : 솔레노이드밸브, 수중펌프, LED등 교체․수리

- 뚝섬 조형물분수 : 수중펌프, LED등, 제어시스템 교체․수리

- 뚝섬 물보라극장분수 : 레이져빔 프로젝터 설치

- 뚝섬 벽천분수 : 암석 백태 제거, 원격제어 및 CCTV설치

- 여의도 수상분수 : 계류선 교체(와이어로프에서 체인), 부양체 보수

- 여의도 물빛광장분수 : 은동 정화장치 교체

- 여의도 안개분수 : 원격제어 및 CCTV설치

- 난지 거울분수 : 판석 교체 및 수리, 수질 정화장치 수리

- 난지 물놀이장분수 : 스윙노즐, 스윙모터, LED등 교체

- 이촌 벽천분수 : 원격제어 및 CCTV설치

□ 향후 계획

○ 상기 사항에 대하여『‘17년 한강분수 유지보수 공사』에 반영하여       유지 관리에 만전을 기하고, 장기 검토사항은 검토 후 ’18년 예산에 반영

○ ’17년 공사 조기발주 계획에 의거 3월 중 발주 의뢰

따로붙임 : 문제사례 사진 1부. 끝.