문서번호	목동사업과-15552
결재일자	2016.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		목동운동장관리팀장	목동사업과장
라선경		정남영	12/23 신종권
협조

2017년 목동야구장 승강기 유지보수 용역계획

2016. 12.

체육시설관리사업소

목동사업과

2017년 목동야구장 승강기 유지보수 계획

목동운동장 내 야구장을 이용하는 관람고객중 노약자 및 장애인을 위해 설치된 승강기에 대하여 안전운행 및 철저한 사전 정비점검을 시행코자 승강기유지보수 적격업체를 선정하여 시설물 안전, 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

승강기 설치 현황

승강기 사양

시설명	규격	사용전력	위치	승강고	제조사	비고
노약자및장애인용 승강기	20인승 1,350Kg 60m/min	380V	야구장 1루 2게이트앞	지상1층~3층 (3개층이용)	새한엘리베이터	설치: 2013.02.27

승강기 설비 구성 요소

승강기 본체 : 사면 전망형 승강기(경관조명 포함)

CCTV 및 모니터 : 승강기 내부(CCTV), 모니터 및 녹화장치(전 넥센사무실)

인터폰 : 승강기내부 및 제어반, 전 넥센 사무실(공실), 야구장 관리사무실

Parking Key : 승강기 본체, 아마야구협회사무실, 야구장 관리사무실등     3곳 설치

비상통화장치 및 예비조명장치

Ⅱ

승강기 운행 현황

아마추어 및 사회인 야구 대관시 운행(야구장 관리실 운행)

주운행 시간 : 매경기시 09:00 ~ 18:00

경기시작 전‧후 1시간전 승강기 운전 및 Parking

야구장 관리실에서 운행관리 실시

대관자에게 안전사고 예방안내 및 장애인 탑승자(보호자 포함)로 제한함

경기 종료후 승강기 운행 정지(Parking)

기타 대관시 운행

안전(운행)관리자에게 사전 통보하여 운행

ⅢⅡ

승강기 유지보수 용역 계획

관련근거

승강기시설 안전관리법 제16조의2(승강기의안전관리자) 및 제17조(자체점검)

승강기시설 안전관리법 시행규칙 제24조의3(승강기안전관리자직무)

유지보수 용역목적

승강기 안전성 확보로 이용(장애인)시민의 안전과 편익을 증진

승강기 사전 예방점검 및 적기에 소모성 부품교체등 안전 사고예방

승강기 정기검사시 검사 협조

승강기 중대한 고장시 승강기내 탑승객 구조

유지보수 용역계획(연간 유지보수)

용역기간 : 17.01.01 ~ 17.12.31 (12개월)

용역범위 : 자체점검(월1회) 및 고장발생시 즉시보수, 야간 및 휴일 등 대규모 행사시 고장 대기등(용역발주시 별도 과업지시)

업체선정 :

- 승강기 보수업을 등록한 업체로써 목동운동장에 가장 근접한 근거리 업체를 선정(고장시 조속히 응급구조가 가능한 근거리 업체)

- 전년도 승강기 유지보수 및 승강기 관리기술 연속성 고려

소요(예상)금액 : 1,940,400원(승강기안전관리원 표준유지관리비)

- 산출식 : 월161,700원(장애인용) x 12개월 = 1,940,400원

예산과목 : 체육시설운영및관리,체육시설운영및유지관리,목동운동장신월야구공원운영및유지관리,공공운영비(201-02) 끝.